**Einschweißbecken E 4x4x3**

**Abmessungen:**

Beckengröße:

Länge: 400 mm

Breite: 400 mm

Tiefe: 300 mm

**Ausführung:**

Das Becken ist nahtlos tiefgezogen. Auslaufprägung: 2", geeignet zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten.

Beckenoberfläche komplett gebürstet.

Becken ohne Überlaufprägung.

**Zubehör:**

* Standrohrventil 1 ½“ mit 2“ Auslauf

 Best.-Nr.: 369 975

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: E 4x4x3

Best.-Nr.: 200 930