**Einschweißbecken E 2,4x3,7x1,5**

**Abmessungen:**

Beckengröße:

Länge: 240 mm

Breite: 370 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Das Becken ist nahtlos tiefgezogen. Auslaufprägung: 1 1/2", geeignet zum

Einschwei­ßen in Abdeckungen oder Tischplatten. Beckenoberfläche komplett gebürstet.

Becken mit Überlaufprägung.

**Zubehör:**

* Ab- und Überlaufventil 1 ½“ Best.-Nr.: 137 024

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: E 2,4 x 3,7 x 1,5

Best.-Nr.: 201 148