**Einschweißbecken E 2,4x3,7x1,5**

**Abmessungen:**

Beckengröße:

Länge: 240 mm

Breite: 370 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Das Becken ist nahtlos tiefgezogen. Auslaufprägung: 1 1/2", geeignet zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten.

Beckenoberfläche komplett gebürstet.

Becken ohne Überlaufprägung.

**Zubehör:**

* Standrohrventil 1 ½“ Best.-Nr.: 369 961

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: E 2,4x3,7x1,5

Best.-Nr.: 203 400