**Einschweißbecken E 3,7x3,4x1,5**

**Abmessungen:**

Beckengröße:

Länge: 370 mm

Breite: 340 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Das Becken ist nahtlos tiefgezogen. Auslaufprägung: 2", Auslauf rechts, geeignet zum Einschweißen in Abdeckungen oder Tischplatten.

Beckenoberfläche komplett gebürstet.

Becken mit Überlaufprägung.

**Zubehör:**

* Ab- und Überlaufventil 2“ Best.-Nr.: 572 232

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: E 3,7x3,4x1,5

Best.-Nr.: 364 208