# Verkleidungs-Set CNS SW 8x5

**Einsatzbereich**

Die Verkleidungs-Sets für B.PRO Servierwagen lassen sich überall dort einsetzen, wo Sichtschutz gewünscht ist. Die geschlossenen Wände verhindern außerdem das versehentliche Herausfallen der im Servierwagen befindlichen Utensilien.

**Ausführung**

Das Verkleidungs-Set ist komplett in CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 ausgeführt. Es besteht aus zwei Seitenwänden und einer Rückwand. Die Verkleidungsteile sind umgeschlagen und haben oben an der Innenseite eine Kantung, mit der die Verkleidungen werkzeuglos hinter die Rollierung des oberen Servierwagenbordes geklemmt werden können. Mithilfe einer zweiten Kantung an der Unterseite werden diese auf dem Profilrand des unteren Servierwagenbords sicher fixiert. An den Seitenwänden und der Rückwand befinden sich an der Oberseite jeweils zwei ergonomische Griffaussparungen, mit denen die Verkleidungsteile einfach und sicher an den Servierwagen eingehängt werden können. Die Verkleidungsteile sind zu Reinigungszwecken komplett abnehmbar.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10,

 Werkstoff-Nr. 1.4301

Materialstärke: 1,25 mm

Gewicht: ca. 14 kg

Für B.PRO Servierwagen: SW 8x5-2

 SW 8x5-3

### Besonderheit

* Zum Einhängen an B.PRO Servierwagen
* Zur Reinigung komplett abnehmbar

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: Verkleidungs-Set CNS SW 8x5

Best.Nr. 375449