# Jeu d'habillages + portes acier inoxydable SW 8x5

**Domaine d'application**

Les jeux d'habillages pour chariots de service B.PRO sont utilisables partout où une protection extérieure contre les regards indiscrets est souhaitable. Les parois fermées empêchent en outre la chute intempestive des ustensiles se trouvant dans le chariot de service.

**Exécution**

Le jeu d'habillages est complètement exécuté en acier inoxydable AISI 304. Il comprend deux parois latérales, une paroi arrière et deux portes battantes frontales. Les éléments d'habillage sont repliés et ont dans le haut un rebord du côté intérieur, avec lequel les habillages peuvent être pincés sans outil derrière l'enroulement de la tablette supérieure du chariot de service. A l'aide d'un deuxième rebord à la face inférieure, ils sont fixés de manière sûre sur le bord profilé de la tablette inférieure du chariot de service. Respectivement aux parois latérales et à la paroi arrière, deux évidements pour poignée ergonomiques se trouvent à la face supérieure avec lesquels les éléments d'habillage peuvent être accrochés de manière simple et sûre au chariot de service. Les éléments d'habillage sont complètement amovibles pour le nettoyage. Les portes battantes sont fixées côté avant aux étriers en tube rond du chariot de service à l'aide de charnières solides en matière plastique renforcée de fibres de verre. Les portes peuvent être ouvertes à 270° et sont verrouillables à l'intérieur de la protection contre les chocs. La fixation se fait à l'aide d'aimants qui sont positionnés dans des évidements correspondants des capots latéraux. Le blocage des portes fermées se fait via des aimants supplémentaires montés à l'avant au centre du côté intérieur respectivement des tablettes supérieure et inférieure du chariot de service. Comme antipôle, des bandes d'acier chromé ont montées dans le rebord de saisie en haut et en bas des portes.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable,

 AISI 304, PA 6.6 renforcé de fibres de verre

Epaisseur de matériau: 1,25 mm

Poids: env. 19 kg

Pour chariots de service
B.PRO: SW 8x5-2

 SW 8x5-3

(les portes ne sont pas possibles en combinaison avec les plaques goussets!)

### Particularité

* Pour montage simple au chariot de service B.PRO
* Revêtements latéraux et paroi arrière entièrement amovibles pour le nettoyage

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: Jeu d'habillages +
portes acier inoxydable

 SW 8x5

Référence 375450