# Verkleidungs-Set + Türen farbig SW 10x6

**Einsatzbereich**

Die Verkleidungs-Sets für B.PRO Servierwagen lassen sich überall dort einsetzen, wo Sichtschutz gewünscht ist. Die geschlossenen Wände verhindern außerdem das versehentliche Herausfallen der im Servierwagen befindlichen Utensilien.

**Ausführung**

Das Verkleidungs-Set ist komplett in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech ausgeführt. Es besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rückwand und zwei frontseitigen Flügeltüren. Die Verkleidungsteile sind umgeschlagen und haben oben an der Innenseite eine Kantung, mit der die Verkleidungen werkzeuglos hinter die Rollierung des oberen Servierwagenbordes geklemmt werden können. Mithilfe einer zweiten Kantung an der Unterseite werden diese auf dem Profilrand des unteren Servierwagenbords sicher fixiert. An den Seitenwänden und der Rückwand befinden sich an der Oberseite jeweils zwei ergonomische Griffaussparungen, mit denen die Verkleidungsteile einfach und sicher an den Servierwagen eingehängt werden können. Die Verkleidungsteile sind zu Reinigungszwecken komplett abnehmbar. Die Flügeltüren werden mithilfe von stabilen Scharnierteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff frontseitig an den Rundrohrbügeln des Servierwagens befestigt. Die Türen können um 270° geöffnet werden und sind innerhalb des Stoßschutzes arretierbar. Die Fixierung erfolgt über Magnete, die an entsprechenden Aussparungen in den Seitenverkleidungen positioniert werden. Die Arretierung der geschlossenen Türen erfolgt über einen weiteren Magnet, der je vorne mittig an der Innenseite des oberen und unteren Servierwagenbords angebracht wird.

**Technische Daten**

Werkstoff: Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet

PA 6.6 glasfaserverstärkt

Materialstärke: 1,25 mm

Gewicht: ca. 23 kg

Farben für Verkleidung: merlotrot 19-1531 TPG

meerblau 19-4234 TPG

petrolgrün 18-5112 TPG

candyred 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signalweiß, RAL 9003

steingrau, RAL 7030

verkehrsgrau B RAL 7043

graphitschwarz, RAL 9011

ginstergelb, RAL 1032

limette, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

Für B.PRO Servierwagen: SW 10x6-2

SW 10x6-3

SW 10x6-2 BASIC

SW 10x6-3 BASIC

(Türen nicht in Kombination mit Knotenblechen möglich!)

### Besonderheit

* Zur einfachen Montage an B.PRO Servierwagen
* Seitenteile und Rückwand zur Reinigung komplett abnehmbar

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: Verkleidungs-Set + Türen farbig

SW 10x6

Best.Nr. 375456