# Jeu d'habillages + portes couleur SW 10x6

**Domaine d'application**

Les jeux d'habillages pour chariots de service B.PRO sont utilisables partout où une protection extérieure contre les regards indiscrets est souhaitable. Les parois fermées empêchent en outre la chute intempestive des ustensiles se trouvant dans le chariot de service.

**Exécution**

Le jeu d'habillages est complètement exécuté en tôle fine galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre. Il comprend deux parois latérales, une paroi arrière et deux portes battantes frontales. Les éléments d'habillage sont repliés et ont dans le haut un rebord du côté intérieur, avec lequel les habillages peuvent être pincés sans outil derrière l'enroulement de la tablette supérieure du chariot de service. A l'aide d'un deuxième rebord à la face inférieure, ils sont fixés de manière sûre sur le bord profilé de la tablette inférieure du chariot de service. Respectivement aux parois latérales et à la paroi arrière, deux évidements pour poignée ergonomiques se trouvent à la face supérieure avec lesquels les éléments d'habillage peuvent être accrochés de manière simple et sûre au chariot de service. Les éléments d'habillage sont complètement amovibles pour le nettoyage. Les portes battantes sont fixées côté avant aux étriers en tube rond du chariot de service à l'aide de charnières solides en matière plastique renforcée de fibres de verre. Les portes peuvent être ouvertes à 270° et sont verrouillables à l'intérieur de la protection contre les chocs. La fixation se fait à l'aide d'aimants qui sont positionnés dans des évidements correspondants des capots latéraux. Le blocage des portes fermées se fait via des aimants supplémentaires montés à l'avant au centre du côté intérieur respectivement des tablettes supérieure et inférieure du chariot de service.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre de PA 6.6 renforcé de fibres de verre

Epaisseur de matériau: 1,25 mm

Poids: 23 kg

Teintes de l'habillage: rouge merlot 19-1531 TPG

 bleu mer 19-4234 TPG

 vert pétrole 18-5112 TPG

 rouge candy 17-1562 TPG

 menthe néon 15-5718

 blanc de sécurité RAL 9003

 gris pierre RAL 7030

 noir graphite RAL 9011

 jaune genêt RAL 1032

 gris signalisation B RAL 7043

 limette Pantone 382 C

 granny Pantone 370 C

Pour chariots de service
B.PRO: SW 10x6-2

 SW 10x6-3

 SW 10x6-2 BASIC

 SW 10x6-3 BASIC

(les portes ne sont pas possibles en combinaison avec les plaques goussets!)

### Particularité

* Pour montage simple au chariot de service B.PRO
* Revêtements latéraux et paroi arrière entièrement amovibles pour le nettoyage

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: Jeu d'habillages + portes couleur

 SW 10x6

Référence 375456