# Zijpanelenset + deuren gekleurd SW 10x6

**Toepassingsgebied**

De zijpanelensets voor B.PRO serveerwagens kunnen overal worden toegepast waar bescherming tegen inkijk is gewenst. De gesloten wanden voorkomen bovendien, dat kookgerei per abuis uit de serveerwagen kan vallen.

**Uitvoering**

De zijpanelenset is volledig uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat. De set bestaat uit twee zijwanden, een achterwand en twee draaideuren aan de voorzijde. De panelen zijn omgeslagen en zijn boven aan de binnenzijde voorzien van een rand waarmee de panelen zonder gereedschap achter de rond afgewerkte randen van het bovenste serveerwagenplateau kunnen worden geklemd. Met behulp van een tweede rand aan de onderzijde worden ze stevig vastgezet op de profielrand van het onderste serveerwagenplateau. Aan de zijwanden en de achterwand bevinden zich aan de bovenzijde telkens twee ergonomische handgreepuitsparingen waarmee de panelen eenvoudig en veilig aan de serveerwagen kunnen worden gehangen. De panelen zijn voor reinigingsdoeleinden compleet afneembaar. De draaideuren worden met behulp van stabiele scharnieren van glasvezelversterkte kunststof bevestigd aan de ronde buizen aan de voorzijde van de serveerwagen. De deuren kunnen over 270° worden geopend en kunnen binnen de stootbeveiliging worden vastgezet. Het vastzetten gebeurt met magneten, die in de betreffende uitsparingen in de zijpanelen worden aangebracht. Het vastzetten van de gesloten deuren gebeurt eveneens met magneten, die middenvoor aan de binnenzijde van het bovenste en onderste serveerwagenplateau worden aangebracht.

**Technische gegevens**

Materiaal: Metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat

 PA 6.6 glasvezelversterkt

Materiaaldikte: 1,25 mm

Gewicht: 23 kg

Kleuren voor panelen: merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit RAL 9003

steengrijs RAL 7030

grafietzwart RAL 9011

bremgeel RAL 1032

verkeersgrijs B RAL 7043

limoen Pantone 382 C

appelgroen Pantone 370 C

Voor B.PRO serveerwagens: SW 10x6-2

 SW 10x6-3

 SW 10x6-2 BASIC

 SW 10x6-3 BASIC

(deuren niet mogelijk in combinatie met hoekverstevigingen!)

### Speciale kenmerken

* Voor eenvoudige montage aan B.PRO serveerwagens
* Zijpanelen en achterwand voor reiniging compleet afneembaar

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Type: Zijpanelenset + deuren gekleurd

 SW 8x5

Bestelnr. 375 456