**BASIC LINE W-4 – Buffet chaud 4 x GN 1/1**

**Dimensions :**

Largeur : 1595 mm

Profondeur : 690 mm

Profondeur 1 : 775 mm

(= avec glissière pour plateaux rabattue côté client)

Profondeur 2 : 990 mm

(= avec glissière pour plateaux relevée côté client)

Hauteur de recouvrement : 900 mm

Hauteur pont inclus : 1305 mm

*L’équipement final du module dépend de la configuration ou variante d’équipement Smart, Emotion ou Design sélectionnée.*

**Module de base :**

Module roulant, basé sur une construction en tôle autoportante solide, prêt à connecter, avec câble de raccordement d’environ 2 m de long et fiche.

**Recouvrement :**

Quatre cuves de bain-marie embouties à commande et régulation individuelles, avec empreinte de niveau, sont soudées sans joints dans le recouvrement de 40 mm de haut en acier inoxydable microlisé, avec rebord lisse sur tous les côtés. Les cuves de bain-marie sont conçues pour accueillir des bacs GN 1/1-200 ou leurs subdivisions. Les cuves sont chauffées indirectement par voie humide ou sèche, la puissance absorbée par cuve est de 0,7 kW. Chaque cuve est équipée d’un écoulement ¾", toutes les cuves sont raccordées à une tuyauterie d’écoulement commune avec robinet de vidange de sécurité central. Le robinet de vidange de sécurité est réalisé en deux parties afin d’exclure une ouverture intempestive.

Les interrupteurs marche/arrêt et thermostats pour les cuves de bain-marie commutables individuellement sont encastrés protégés contre les chocs dans le bandeau des cuves (bandeau de commande) disposé en oblique côté commande.

**Soubassement :**

Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client et côté commande devant la zone des cuves sont en tôle fine galvanisée électrolytiquement des deux côtés et laquée : teinte standard du buffet de base en dessous du recouvrement en acier inoxydable :

gris signalisation (B RAL 7043)

*En variante, les teintes suivantes sont disponibles pour le soubassement :* voir les teintes B.PRO dans les accessoires/options. \*

A la face inférieure des joues latérales est monté le train de roulement : côté commande 2 roues pivotantes jumelées avec frein, côté client 2 roues pivotantes jumelées, diamètre des roues 75 mm.

**Pont et pare-haleine standard :**

Le pont entièrement revêtu à surface lisse, en tôle d’acier inoxydable microlisée, est monté au centre du recouvrement. Les consoles en acier inoxydable de fixation du verre de protection pare-haleine sont fixées sur le pont à gauche et à droite. Les consoles sont en forme de U afin de protéger le verre contre les détériorations aux petits côtés. La protection pare-haleine en verre de sécurité trempé est montée inclinée côté client, avec une ouverture passe-plat. Hauteur passe-plat : 280 mm.

**Accessoires/options :**

* Couleur du corps : Joues latérales et bandeaux laqués dans les teintes B.PRO. \*
* Habillage frontal côté client, facile à accrocher et décrocher entre les joues latérales
* en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les teintes B.PRO BASIC LINE. \*
* ou en panneau de particules revêtu de stratifié Resopal
* Habillage frontal côté commande, formant des portes battantes entre les joues latérales.
* en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les teintes B.PRO BASIC LINE \* ou revêtue de stratifié Resopal.
* Teintes B.PRO : \*

rouge merlot 19-1531 TPG

bleu mer 19-4234 TPG

vert pétrole 18-5112 TPG

rouge candy 17-1562 TPG

menthe néon 15-5718 TPG

blanc de sécurité RAL 9003

gris pierre RAL 7030

noir graphite RAL 9011

jaune genêt RAL 1032

gris signalisation B RAL 7043

limette Pantone 382 C

granny Pantone 370 C

* Stratifiés Resopal dans l’un des plus de 180 décors Resopal « Colours » ou « Woods »
* Le pont Highline avec pare-haleine en verre de sécurité trempé est monté horizontalement jusqu’au côté client et jusqu’au recouvrement, avec ouverture passe-plat. Hauteur   
  passe-plat : 395 mm.
* Pare-haleine côté commande en verre de sécurité trempé.

Hauteur passe-plat module rapporté   
standard : 280 mm

Hauteur passe-plat module rapporté   
Highline : 395 mm

* Pare-haleine côté client en verre de sécurité trempé, sans ouverture passe-plat, abaissée jusqu’au recouvrement.
* Quatre éléments thermiques en céramique commutables individuellement avec une puissance absorbée de 200 W chacun. Intégrés dans le pont. Les éléments thermiques céramiques sont protégés du contact direct par une tôle perforée en acier inoxydable à mailles fines.
* Éclairage LED avec 4 spots LED (ou 5 spots LED en combinaison éléments thermiques/LED) intégrés dans le pont. Les spots peuvent être allumés et éteints séparément des éléments thermiques.
* Glissière pour plateaux en tube rond d’acier inoxydable (diamètre 25 mm) côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour plateaux en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour plateaux en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour assiettes en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. A fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.
* Glissière pour assiettes en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. A fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.
* Tablette en tube rond d’acier inoxydable (diamètre de tube 25 mm) sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Tablette en tôle d’acier inoxydable sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à hauteur 885 mm ou à hauteur réduite   
  (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Tablette en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Recouvrement du bandeau de commande. Pour le recouvrement des interrupteurs et éléments de commande
* Soubassement chauffé avec 2 portes battantes, plage de température + 30 °C à   
  + 85 °C, capacité : 2 x 6 GN 1/1, profondeur max. : 55 mm, puissance absorbée augmentée de 0,5 kW.
* Affichage de température numérique pour soubassement chauffé (peut être commandé uniquement en combinaison avec soubassement chauffé)
* Prises de courant supplémentaires. Deux prises de courant 230 V supplémentaires avec contact de terre latéral, montées côté commande du côté intérieur de la joue latérale de droite. La puissance absorbée maximale admissible des prises de courant pour le raccordement d’appareils externes dépend de l’équipement de l’appareil.
* Raccordement électrique avec fiche CEE 16A 400 V
* Plancher de base en acier inoxydable, par exemple pour le placement de B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH
* Jeu de liaison entre modules pour la liaison fixe de deux buffets, avec bandeau profilé pour le recouvrement de la fente entre deux modules
* Roues en acier inoxydable diamètre 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein. La hauteur totale augmente de 60 mm, la hauteur du soubassement est alors de 960 mm
* Pieds réglables en acier inoxydable (au lieu de roues)
* Plinthes en acier inoxydable côté client/sur le petit côté à droite/à gauche (à commander uniquement en liaison avec des pieds réglables)

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304) microlisé ; combinaison possible avec tôle fine laquée et galvanisée électrolytiquement des deux côtés.

Poids : env. 110 kg (sans options)

Capacité : max. 4 x GN 1/1-200

Plage de   
température : +30 °C à +95 °C

Valeur de   
raccordement : 230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

*La valeur de raccordement du module dépend des accessoires en option.*

**Particularités :**

* Chauffage des cuves de bain-marie sec ou humide réglable individuellement
* Eléments thermiques céramiques commutables séparément au-dessus de chaque cuve de bain-marie
* Protection pare-haleine en verre de sécurité trempé
* Surface acier inoxydable microlisée
* Écoulement de sécurité en deux parties
* Glissières pour plateaux et assiettes rabattables en tube rond d’acier inoxydable, tôle d’acier inoxydable et contreplaqué avec revêtement Resopal.
* Vaste choix de jeux de couleurs et nombreuses possibilités d’individualisation

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : BASIC LINE W-4

Référence : 381 878