**BASIC LINE UK-4 – koud buffet met actieve circulatieluchtkoeling 4 x GN 1/1**

**Afmetingen:**

Breedte: 1595 mm

Diepte: 690 mm

Diepte 1: 775 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2: 990 mm

(= met aan de klantzijde omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking: 900 mm

Hoogte, incl. brugopzet: 1305 mm

*De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie resp. van de geselecteerde uitvoeringsvariant Smart, Emotion of Design.*

**Basismodule:**

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met een ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

**Afdekking:**

In de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) is de circulatieluchtgekoelde en CFK-vrij geïsoleerde koelbak naadloos ingelast. De koelbak is bedoeld voor opname van max. 4 GN-inzetbakken 1/1-GN-200 of onderverdelingen daarvan. Het RVS-binnendeel van de koelbak kan voor reinigingsdoeleinden compleet worden uitgenomen, daaronder bevindt zich de lamellenverdamper met de ventilator. De lamellenverdamper kan door middel van een borgstang omhoog worden geklapt en voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden worden vastgezet. De bodem van de bak loopt af naar het midden van de bak. Smeltwater wordt afgevoerd naar een handmatig te legen smeltwateropvangschaal.

De aan-/uitschakelaars voor de koelmachine, de elektronische koeltemperatuurregelaar met digitaal display en de optionele LED-verlichting zijn, beschermd tegen stoten, gemonteerd in het verdiept aangebrachte paneel van het koelmachinecompartiment.

**Onderbouw:**

De zijwanden en de afscherming aan klant- en bedieningszijde voor de bak zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat. Dat geldt ook voor het installatiecompartiment voor de hermetisch ingekapselde koelmachine. De koelmachine is voor reinigings- en onderhoudsdoeleinden comfortabel toegankelijk vanaf de bedieningszijde via een met schroeven gemonteerd paneel voor het installatiecompartiment. Standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

*Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw:* Zie onder Toebehoren/opties B.PRO-kleuren. \*

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: Aan de bedieningszijde 2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter   
75 mm.

**Standaard brugopzet en hoestbescherming:**

De gladde, volledig afgewerkte brugopzet van gemicroleerde RVS-plaat is midden op de afdekking gemonteerd. Op de brugopzet zijn links en rechts RVS-consoles aangebracht om het glas van de hoestbescherming te fixeren. De consoles zijn U-vormig uitgevoerd zodat het glas aan de kopse kanten is beschermd tegen beschadigingen. De hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde gebogen aangebracht, met doorgeefopening. Hoogte doorgeefopening: 280 mm.

**Toebehoren/opties:**

* Corpuskleur: Zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO-kleuren. \*
* Frontpaneel aan de klantzijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. \*
* of van spaanplaat bekleed met Resopal-laminaat
* Frontpaneel aan de bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE \* of bekleed met Resopal-laminaat.
* B.PRO-kleuren: \*

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit RAL 9003

steengrijs RAL 7030

grafietzwart RAL 9011

bremgeel RAL 1032

verkeersgrijs B RAL 7043

limoen Pantone 382 C

appelgroen Pantone 370 C

* Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"
* De Highline brugopzet met hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde horizontaal aangebracht, met doorgeefopening. doorgeefopening: 395 mm.
* Hoestbescherming aan de bedieningszijde van ESG-veiligheidsglas.

Hoogte doorgeefopening standaard brugopzet: 280 mm

Hoogte doorgeefopening Highline brugopzet: 395 mm

* Hoestbescherming aan de klantzijde van ESG-veiligheidsglas, zonder doorgeefopening, doorlopend tot op de afdekking.
* LED-verlichting met 4 LED-spots, die in de brugopzet zijn ingebouwd. De spots kunnen gescheiden worden in- en uitgeschakeld.
* Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Bordenrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van RVS-plaat aan de korte zijde rechts en/of de links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen
* Extra contactdozen. Twee extra contactdozen 230 V met randaarde, aan de bedieningszijde tegen de binnenzijde van de rechter zijwand van het koelmachinecompartiment gemonteerd. Het maximaal toegestane opgenomen vermogen van de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitrusting van het apparaat.
* Elektrische aansluiting met 400 V, 16 A CEE-stekker
* Elektrische aansluiting 220 V/60 Hz in plaats van 230 V/50 Hz.
* Bodemplaat van RVS, bv. voor het plaatsen van B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH
* Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.
* Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte van de onderbouw bedraagt dan 960 mm
* Stelpoten van roestvrij staal (in plaats van wielen)
* Plinten van roestvrij staal aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)
* Inlegroosters van roestvrij staal, 4 stuks, voor koeling van dranken in flessen
* Ventilatie-afdekking van roestvrij staal,   
  2 stuks, voor het afdekken van de spleet tussen koelbak en roestvrij stalen afdekking

**Technische gegevens:**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met

gepoedercoate, aan beide

zijden elektrolytisch verzinkte

metaalplaat.

Gewicht: ca. 145 kg (excl. opties)

Capaciteit: max. 4 x GN 1/1-200

Temperatuurbereik: De temperatuur is standaard ingesteld op +7°C en regelbaar van +2°C tot +15°C\* bij een omgevingstemperatuur van max. +32°C

Koelmiddel: R 134a

Aansluitwaarde: 230 V / 16 A / 1N PE / 50 Hz

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

*De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.*

\* Deze temperatuur wordt bereikt in het geometrische middelpunt van de koelbak

**Bijzonderheden:**

* Circulatieluchtkoelbak met ventilator en lamellenverdamper
* Elektronische koeltemperatuurregelaar met digitaal display
* Geluidsarme, energiebesparende koelmachine
* Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Tweetraps veiligheidsprocedure
* Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal.
* Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BASIC LINE UK-4

Bestelnr.: 381 882