**BASIC LINE E-V - Mostrador insertable variable**

**Dimensiones:**

Ancho: 550-2000 mm

*El equipamiento final del módulo depende de la configuración escogida o de las variantes de equipamiento Smart, Emotion o Design.*

**Módulo básico:**

Construcción de chapa estable. La colocación solo es posible entre dos módulos (enganchado en el módulo).

Ancho del módulo variable, de libre elección entre 550-2000 mm (bahía insertable).

**Cubierta:**

El mostrador insertable está equipado con una cubierta realzada lisa por todos los lados de acero inoxidable cepillado de 40 mm de altura.

**Base:**

Las bridas de acoplamiento y la cubierta en el lado de servicio están fabricadas en chapa fina con galvanizado electrolítico en los dos lados y pintada en polvo: Color estándar del buffet básico debajo de la cubierta de acero inoxidable:

Gris tráfico B (RAL 7043)

*Alternativamente se encuentran disponibles los siguientes colores para la base:* Véase en Colores B.PRO para el revestimiento frontal en el lado del cliente. \*

**Revestimiento frontal en el lado del cliente:**

Revestimiento frontal en el lado del cliente

* de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE. \*
* o de madera contrachapada, cubierta con material laminado de Resopal
* Colores : \*

rojo merlot 19-1531 TPG

azul marino 19-4234 TPG

verde petróleo 18-5112 TPG

rojo caramelo 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

blanco señales RAL 9003

gris piedra RAL 7030

negro grafito RAL 9011

amarillo retama RAL 1032

gris tráfico B RAL 7043

lima Pantone 382 C

granny Pantone 370 C

* Materiales laminados de Resopal en más de 180 decoraciones de Resopal "Colours" o "Woods"

**Accesorios/opciones:**

* Color del cuerpo: Bridas de acoplamiento y cubiertas pintadas en polvo en los colores B.PRO. \*
* Reposabandejas de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposabandejas de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposabandejas de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de   
  885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposaplatos de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 900 mm.
* Reposaplatos de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 900 mm.
* Zócalos de acero inoxidable en el lado del cliente

**Datos técnicos:**

Material: Acero inoxidable 18/10 (n.º de material 1.4301 / AISI 304) cepillado; combinado con chapa fina pintada en polvo con galvanizado electrolítico en los dos lados.

Peso: ---

*El peso del módulo depende del ancho del módulo o de los accesorios opcionales.*

**Particularidades:**

* Ancho del módulo variable, de libre elección entre 550-2200 mm
* Superficie cepillada de acero inoxidable
* Reposabandejas y reposaplatos plegables de tubo redondo de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable y Multiplex con revestimiento de Resopal.
* Amplia selección de posibilidades de diseño de colores y de personalización

**Fabricación:**

Fabricante: B.PRO

Tipo: BASIC LINE E-V

N.° ref.: 381 886