**BASIC LINE AE-V - Esquina exterior variable**

**Dimensiones:**

Ancho: dependiendo de la medida angular

Profundidad: 690 mm

Altura de la cubierta: 900 mm

*El equipamiento final del módulo depende de la configuración escogida o de las variantes de equipamiento Smart, Emotion o Design.*

**Módulo básico:**

Módulo móvil, basado en una construcción de chapa autoportante estable.

Medida angular variable, de libre elección entre 45 ° y 90 °.

**Cubierta:**

El módulo de esquina está equipado con una cubierta realzada lisa por todos los lados de acero inoxidable cepillado de 40 mm de altura.

**Base:**

Las bridas de acoplamiento y la cubierta desmontable en el lado de servicio están fabricadas en chapa fina con galvanizado electrolítico en los dos lados y pintada en polvo: color estándar del buffet básico debajo de la cubierta de acero inoxidable:

Gris tráfico B (RAL 7043)

*Alternativamente se encuentran disponibles los siguientes colores para la base:* Véase en Colores B.PRO para el revestimiento frontal en el lado del cliente. \*

En la parte inferior de las bridas de acoplamiento se encuentra montado el equipamiento de ruedas: En el lado de servicio 2 ruedas directrices gemelas con freno, en el lado del cliente 2 ruedas directrices gemelas, diámetro de ruedas 75 mm.

Juego de conexión de módulos para la conexión fija de dos buffets, incl. perfil para cubrir el hueco entre los dos módulos.

**Revestimiento frontal en el lado del cliente:**

Revestimiento frontal en el lado del cliente

* de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE. \*
* o de madera contrachapada, cubierta con material laminado de Resopal
* Colores : \*

rojo merlot 19-1531 TPG

azul marino 19-4234 TPG

verde petróleo 18-5112 TPG

rojo caramelo 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

blanco señales RAL 9003

gris piedra RAL 7030

negro grafito RAL 9011

amarillo retama RAL 1032

gris tráfico B RAL 7043

lima Pantone 382 C

granny Pantone 370 C

* Materiales laminados de Resopal en más de 180 decoraciones de Resopal "Colours" o "Woods"

**Accesorios/opciones:**

* Color del cuerpo: Bridas de acoplamiento y cubiertas pintadas en polvo en los colores B.PRO. \*
* Ruedas de acero inoxidable, diámetro de
125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno. La altura total se aumenta 60 mm, posteriormente la altura de la base es de
960 mm
* Pies de acero inoxidable (en lugar de ruedas)
* Zócalos de acero inoxidable en el lado del cliente/en el frontal a la derecha/izquierda (solo disponible en combinación con pies)

**Datos técnicos:**

Material: Acero inoxidable 18/10 (n.º de material 1.4301 / AISI 304) cepillado; combinado con chapa fina pintada en polvo con galvanizado electrolítico en los dos lados.

Peso: ---

*El peso del módulo depende de la medida angular o de los accesorios opcionales.*

**Particularidades:**

* Medida angular variable, de libre elección entre 45 ° y 90 °
* Superficie cepillada de acero inoxidable
* Amplia selección de posibilidades de diseño de colores y de personalización

**Fabricación:**

Fabricante: B.PRO

Tipo: BASIC LINE AE-V

N.° ref.: 381 889