**BASIC LINE S-3 - Service de soupe**

**Dimensions :**

Largeur : 1255 mm

Profondeur : 690 mm

Profondeur 1 : 775 mm

(= avec glissière pour plateaux rabattue côté client)

Profondeur 2 : 990 mm

(= avec glissière pour plateaux relevée côté client)

Hauteur de recouvrement : 900 mm

*L’équipement final du module dépend de la configuration ou variante d’équipement Smart, Emotion ou Design sélectionnée.*

**Module de base :**

Module roulant, basé sur une construction en tôle autoportante solide, prêt à connecter, avec câble de raccordement d’environ 2 m de long et fiche.

**Recouvrement :**

Le service de soupe est équipé d’un recouvrement en acier inoxydable microlisé de 40 mm de haut, avec rebord lisse sur tous les côtés. Un bandeau d’env. 240 mm de haut se trouve en dessous du recouvrement sur les deux longs côtés. Une casserole à soupe Spring de 10 l est intégrée au choix à gauche ou à droite dans le recouvrement.

L’interrupteur marche/arrêt pour la casserole à soupe est intégré protégé contre les chocs dans le bandeau des cuves (bandeau de commande) disposé en oblique côté commande.

**Soubassement :**

Les joues latérales, ainsi que le bandeau côté client et côté commande devant la zone des cuves sont en tôle fine galvanisée électrolytiquement des deux côtés et laquée : teinte standard du buffet de base en dessous du recouvrement en acier inoxydable :

gris signalisation (B RAL 7043)

*En variante, les teintes suivantes sont disponibles pour le soubassement :* voir les teintes B.PRO dans les accessoires/options. \*

Deux prises de courant supplémentaires 230 V à contact de terre latéral pour le raccordement de la casserole à soupe (et en option pour le niveau constant pour assiettes) sont intégrées côté commande du côté intérieur de la joue latérale.

A la face inférieure des joues latérales est monté le train de roulement : côté commande 2 roues pivotantes jumelées avec frein, côté client 2 roues pivotantes jumelées, diamètre des roues 75 mm.

**Accessoires/options :**

* Couleur du corps : Joues latérales et bandeaux laqués dans les teintes B.PRO. \*
* Habillage frontal côté client, facile à accrocher et décrocher entre les joues latérales
* en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les teintes B.PRO BASIC LINE. \*
* ou en panneau de particules revêtu de stratifié Resopal
* Habillage frontal côté commande, facile à accrocher et décrocher entre les joues latérales
* en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laquée dans les teintes B.PRO BASIC LINE. \*
* ou en panneau de particules revêtu de stratifié Resopal
* Teintes B.PRO : \*

rouge merlot 19-1531 TPG

bleu mer 19-4234 TPG

vert pétrole 18-5112 TPG

rouge candy 17-1562 TPG

menthe néon 15-5718 TPG

blanc de sécurité RAL 9003

gris pierre RAL 7030

noir graphite RAL 9011

jaune genêt RAL 1032

gris signalisation B RAL 7043

limette Pantone 382 C

granny Pantone 370 C

* Stratifiés Resopal dans l’un des plus de 180 décors Resopal « Colours » ou « Woods »
* Niveau constant pour assiettes   
  TSE-H1 18-33 ET : 684 pour service de soupe. Le niveau constant pour assiettes est monté sur le côté opposé à la casserole à soupe. En cas de niveau constant pour assiettes intégré, un habillage frontal doit être sélectionné pour le côté client et le côté commande.
* Glissière pour plateaux en tube rond d’acier inoxydable (diamètre 25 mm) côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour plateaux en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour plateaux en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Glissière pour assiettes en tôle d’acier inoxydable côté client et/ou côté commande, rabattable. A fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.
* Glissière pour assiettes en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, côté client et/ou côté commande, rabattable. A fleur avec le recouvrement à hauteur de 900 mm.
* Tablette en tube rond d’acier inoxydable (diamètre de tube 25 mm) sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Tablette en tôle d’acier inoxydable sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Tablette en plaque de contreplaqué, revêtue de Resopal, sur le petit côté à droite et/ou à gauche, rabattable. À fleur avec le recouvrement (900 mm) ou à hauteur 885 mm ou à hauteur réduite (785 mm) pour la restauration des enfants.
* Recouvrement du bandeau de commande. Pour le recouvrement des interrupteurs et éléments de commande
* Raccordement électrique avec fiche CEE 16 A 400 V
* Plancher de base en acier inoxydable, par exemple pour le placement de B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH
* Jeu de liaison entre modules pour la liaison fixe de deux buffets, avec bandeau profilé pour le recouvrement de la fente entre deux modules
* Roues en acier inoxydable diamètre 125 mm, 4 roues pivotantes dont 2 avec frein. La hauteur totale augmente de 60 mm, la hauteur du soubassement est alors de 960 mm
* Pieds réglables en acier inoxydable (au lieu de roues)
* Plinthes en acier inoxydable côté client/sur le petit côté à droite/à gauche (à commander uniquement en liaison avec des pieds réglables)

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304) microlisé ; combinaison possible avec tôle fine laquée et galvanisée électrolytiquement des deux côtés.

Poids : env. 75 kg (sans options)

Valeur de  
raccordement : 230 V / 16 A / 1N PE / 50-60 Hz

*La valeur de raccordement du module dépend des accessoires en option.*

**Particularités :**

* Grande casserole à soupe de 10 l, installation au choix à gauche ou à droite côté commande
* Niveau constant pour assiettes en option TSE-H1 18-33 ET : 684 pour bols de soupe
* Surface acier inoxydable microlisée
* Glissières pour plateaux et assiettes rabattables en tube rond d’acier inoxydable, tôle d’acier inoxydable et contreplaqué avec revêtement Resopal.
* Vaste choix de jeux de couleurs et nombreuses possibilités d’individualisation

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : BASIC LINE S-3

Référence : 381 891