**BASIC LINE S-3 - soepstation**

**Afmetingen:**

Breedte: 1255 mm

Diepte: 690 mm

Diepte 1: 775 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2: 990 mm

(= met aan de klantzijde omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking: 900 mm

*De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie resp. van de geselecteerde uitvoeringsvariant Smart, Emotion of Design.*

**Basismodule:**

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met een ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

**Afdekking:**

Het soepstation is voorzien van een 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal. Onder de afdekking bevindt zich aan de beide lange zijden een ca.   
240 mm hoge afscherming. In de afdekking is naar keuze links of rechts een verwarmde Spring soeppot van 10 liter ingebouwd.

De aan-/uitschakelaar voor de soeppot is, beschermd tegen stoten, gemonteerd in het schuin aangebrachte paneel (schakelaarpaneel) aan de bedieningszijde .

**Onderbouw:**

De zijwanden en de afscherming aan klant- en bedieningszijde voor de bak zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat: Standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

*Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw:* Zie onder Toebehoren/opties B.PRO-kleuren. \*

Twee extra contactdozen 230 V met randaarde voor aansluiting van de soeppot (en een optionele bordenstapelaar) zijn aan de bedieningszijde tegen de binnenzijde van de zijwanden gemonteerd.

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: Aan de bedieningszijde   
2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter   
75 mm.

**Toebehoren/opties:**

* Corpuskleur: Zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO-kleuren. \*
* Frontpaneel aan de klantzijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. \*
* of van spaanplaat bekleed met Resopal-laminaat
* Frontpaneel aan de bedieningszijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. \*
* of van spaanplaat bekleed met Resopal-laminaat
* B.PRO-kleuren: \*

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit RAL 9003

steengrijs RAL 7030

grafietzwart RAL 9011

bremgeel RAL 1032

verkeersgrijs B RAL 7043

limoen Pantone 382 C

appelgroen Pantone 370 C

* Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"
* Bordenstapelaar TSE-H1 18-33 ET: 684 voor soepstation. De bordenstapelaar wordt aan de tegenoverliggende zijde van de soeppot ingebouwd. Met ingebouwde bordenstapelaar moet een frontpaneel aan de klant- en bedieningszijde worden geselecteerd.
* Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Bordenrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van RVS-plaat aan de korte zijde rechts en/of de links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen
* Elektrische aansluiting met 400 V, 16 A CEE-stekker
* Bodemplaat van RVS, bv. voor het plaatsen van B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH
* Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.
* Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte van de onderbouw bedraagt dan 960 mm
* Stelpoten van roestvrij staal (in plaats van wielen)
* Plinten van roestvrij staal aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

**Technische gegevens:**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met

gepoedercoate, aan beide

zijden elektrolytisch verzinkte

metaalplaat.

Gewicht: ca. 75 kg (excl. opties)

Aansluitwaarde: 230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

*De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.*

**Bijzonderheden:**

* Grote soeppot van 10 liter, naar keuze rechts of links aan de bedieningszijde ingebouwd
* Optionele bordenstapelaar TSE-H1 18-33 ET: 684 voor soepkommen
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal.
* Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BASIC LINE S-3

Bestelnr.: 381 891