**BASIC LINE S-4 - Suppenstation**

**Abmessungen:**

Breite: 1595 mm

Tiefe: 690 mm

Tiefe 1: 775 mm

(= mit kundenseitig abgeklappter Tablettrutsche)

Tiefe 2: 990 mm

(= mit kundenseitig hochgeklappter Tablettrutsche)

Höhe Abdeckung: 900 mm

*Die finale Ausstattung des Moduls ist von der gewählten Konfiguration abhängig bzw. von der gewählten Ausstattungsvariante Smart, Emotion oder Design.*

**Grundmodul:**

Fahrbares Modul, basierend auf einer stabilen, selbst tragenden Blechkonstruktion, steckerfertig installiert, mit ca. 2 m langem Anschlusskabel und Stecker.

**Abdeckung:**

Die Suppenstation ist mit einer 40 mm hohen, allseitig glatt abgekanteten Abdeckung aus mikroliertem Edelstahl CNS ausgestattet. Unterhalb der Abdeckung befindet sich an den beiden Längsseiten eine ca. 240 mm hohe Blende. In die Abdeckung ist wahlweise links oder rechts ein beheizbarer, 10-Liter-Spring-Suppentopf eingebaut.

Die Ein-/Ausschalter für den Suppentopf ist in die schräg angeordnete, bedienseitige Beckenblende (Schalterblende) gegen Stöße geschützt, eingebaut.

**Unterbau:**

Die Seitenwangen, so wie die kunden- und bedienseitige Blende vor dem Beckenbereich sind in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech ausgeführt: Standardfarbe des Grundbüffets unterhalb der CNS-Abdeckung:

Verkehrsgrau B (RAL 7043)

*Alternativ stehen folgende Farben für den Unterbau zur Verfügung:* Siehe unter Zubehör/Optionen B.PRO Farben. \*

Zwei Zusatz-Steckdosen mit je 230-V-Schuko zum Anschluss von Suppentopf (und optional Tellerspender) sind bedienseitig in die Innenseite der Seitenwange eingebaut.

An der Unterseite der Seitenwangen ist die Rollenausstattung angebaut: Bedienseitig 2 Zwillings-Lenkrollen mit Feststellbremse, kundenseitig 2 Zwillings-Lenkrollen, Rollendurchmesser 75 mm. Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt ca. 100 mm.

**Zubehör/ Optionen:**

* Korpusfarbe: Seitenwangen & Blenden pulverbeschichtet in den B.PRO Farben. \*
* Kundenseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen leicht ein- und aushängbar
* aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE. \*
* oder aus Spanplatte, belegt mit Resopal-Schichtstoff
* Bedienseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen leicht ein- und aushängbar
* aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE. \*
* oder aus Spanplatte, belegt mit Resopal-Schichtstoff
* B.PRO Farben: \*

merlotrot 19-1531 TPG

meerblau 19-4234 TPG

petrolgrün 18-5112 TPG

candyred 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signalweiß, RAL 9003

steingrau, RAL 7030

verkehrsgrau B RAL 7043

graphitschwarz, RAL 9011

ginstergelb, RAL 1032

limette, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

* Resopal-Schichtstoffe in über 180 Resopal-Dekoren “Colours” oder “Woods”
* Tellerspender TSE-H1 18-33 ET: 684 für Suppenstation. Der Tellerspender ist auf der gegenüberliegenden Seite des Suppentopfes eingebaut. Bei eingebautem Tellerspender muss eine kunden- und bedienseitige Frontverkleidung gewählt werden.
* Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Tablettrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Tablettrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Tellerrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm.
* Tellerrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 900mm.
* Abstellbord aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Abstellbord aus CNS-Blech stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung (900mm) oder auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Abstellbord aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung (900mm) oder auf Höhe 885mm oder in reduzierter Höhe (785mm) für Kinderverpflegung.
* Abdeckung Schalterblende. Zum Abdecken der Schalter und Bedienelemente
* Stromanschluss mit 400V 16A CEE-Stecker
* Grundboden aus CNS, beispielsweise zum Einstellen von B.PROTHERM BPT 420 K / KBUH / KBRUH
* Modulverbindungs-Satz zur festen Verbindung von zwei Buffets, inkl. Profilblende zum Abdecken des Spaltes zwischen zwei Modulen.
* Edelstahl-Rollen, Durchmesser 125mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm, Höhe Unterbau beträgt dann 960 mm. Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt dann ca. 160 mm.
* Stellfüße aus Edelstahl (anstatt Rollen). Der Abstand vom Fußboden zur Unterkante des Moduls beträgt dann ca. 94 – 114 mm.
* Sockelblenden aus Edelstahl kundenseitig/stirnseitig rechts/links (nur in Verbindung mit Stellfüßen bestellbar)

**Technische Daten:**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (WN 1.4301 / AISI 304) mikroliert; kombiniert mit

pulverbeschichtetem, beid-

seitig elektrolytisch verzinktem

Feinblech.

Gewicht: ca. 85 kg (ohne Optionen)

Anschlusswert: 230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

*Der Anschlusswert des Moduls hängt vom optionalen Zubehör ab.*

**Besonderheiten:**

* Großer, 10 Liter Suppentopf, Einbau bedienseitig rechts oder links auswählbar
* Optionaler Tellerspender TSE-H1 18-33 ET: 684 für Suppenschalen
* Mikrolierte CNS-Oberfläche
* Abklappbare Tablett- und Tellerrutschen aus CNS-Rundrohr, CNS-Blech und Multiplex mit Resopal-Beschichtung.
* Große Auswahl an Farbgestaltungs- und Individualisierungsmöglichkeiten

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BASIC LINE S-4

Best.-Nr.: 381 892