**BASIC LINE W-4 Kids - warm buffet, 4 x GN 1/1 met lage modulehoogte voor catering aan kinderen**

**Afmetingen:**

Breedte: 1595 mm

Diepte: 690 mm

Diepte 1: 775 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2: 990 mm

(= met aan de klantzijde omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking: 750 mm

Hoogte, incl. brugopzet: 1155 mm

*De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie.*

**Basismodule:**

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met een ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

**Afdekking:**

In de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) zijn vier afzonderlijk schakel- en regelbare, diepgetrokken bain-marie-bakken met vulhoogtemarkering naadloos ingelast. De bain-marie-bakken zijn bedoeld voor opname van GN-inzetbakken 1/1-GN-200 of onderverdelingen daarvan. De bakken kunnen nat of droog indirect worden verwarmd, het opgenomen vermogen per bak bedraagt 0,7 kW. Elke bak is voorzien van een ¾" afvoer, alle bakken zijn aangesloten op een gezamenlijk afvoersysteem met centrale veiligheidsafvoerkraan. De veiligheidsafvoerkraan is voorzien van een tweetraps-bediening zodat onbedoeld openen is uitgesloten.

De aan-/uitschakelaar en de thermostaten voor de afzonderlijk schakelbare bain-marie-bakken zijn, beschermd tegen stoten, gemonteerd in het schuin aangebrachte paneel (schakelaarpaneel) aan de bedieningszijde.

**Onderbouw:**

De zijwanden en de afscherming aan klant- en bedieningszijde voor de bak zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat: Standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

*Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw:* Zie onder Toebehoren/opties B.PRO-kleuren. \*

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: Aan de bedieningszijde   
2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter   
75 mm.

**Toebehoren/opties:**

* Corpuskleur: Zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO-kleuren. \*
* Frontpaneel aan de klantzijde, gemakkelijk in en uit te hangen tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE. \*
* of van spaanplaat bekleed met Resopal-laminaat
* Frontpaneel aan de bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE \* of bekleed met Resopal-laminaat.
* B.PRO-kleuren: \*

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candyrood 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit RAL 9003

steengrijs RAL 7030

grafietzwart RAL 9011

bremgeel RAL 1032

verkeersgrijs B RAL 7043

limoen Pantone 382 C

appelgroen Pantone 370 C

* Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"
* Standaard brugopzet met hoestbescherming.

De gladde, volledig afgewerkte brugopzet van gemicroleerde RVS-plaat is midden op de afdekking gemonteerd. Op de brugopzet zijn links en rechts RVS-consoles aangebracht om het glas van de hoestbescherming te fixeren. De consoles zijn U-vormig uitgevoerd zodat het glas aan de kopse kanten is beschermd tegen beschadigingen. De hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde gebogen aangebracht, met doorgeefopening. doorgeefopening: 280 mm.

* De Highline brugopzet met hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas is aan de klantzijde horizontaal aangebracht, met doorgeefopening. doorgeefopening: 395 mm.
* Hoestbescherming aan de bedieningszijde van ESG-veiligheidsglas.

Hoogte doorgeefopening standaard brugopzet: 280 mm

Hoogte doorgeefopening Highline brugopzet: 395 mm

* Hoestbescherming aan de klantzijde van ESG-veiligheidsglas, zonder doorgeefopening, doorlopend tot op de afdekking.
* Vier afzonderlijk schakelbare keramische warmtestralers met een opgenomen vermogen van elke 200 W. Ingebouwd in de brugopzet. De keramische warmtestralers zijn door middel van een fijnmazig RVS-rooster beschermd tegen direct contact.
* LED-verlichting met 4 LED-spots (resp.   
  5 LED-spots bij de combinatie warmtestralers/LED), die in de brugopzet zijn ingebouwd. De spots kunnen gescheiden van de warmtestralers worden in- en uitgeschakeld.
* Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Trayrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Bordenrail van multiplexplaat bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 750 mm. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Plateau van RVS-plaat aan de korte zijde rechts en/of de links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Met kinderbeveiliging. Vaste vergrendeling door middel van borgpennen.
* Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen
* Extra contactdozen. Twee extra contactdozen 230 V met randaarde, aan de bedieningszijde tegen de binnenzijde van de rechter zijwand gemonteerd. Het maximaal toegestane opgenomen vermogen van de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitrusting van het apparaat.
* Elektrische aansluiting met 400 V, 16 A CEE-stekker
* Bodemplaat van RVS
* Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.
* Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte van de onderbouw bedraagt dan 810 mm
* Stelpoten van roestvrij staal (in plaats van wielen)
* Plinten van roestvrij staal aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

**Technische gegevens:**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; in combinatie met

gepoedercoate, aan beide

zijden elektrolytisch verzinkte

metaalplaat.

Gewicht: Afhankelijk van de uitrusting

Capaciteit: max. 4 x GN 1/1-200

Temperatuurbereik: +30°C tot +95°C

Aansluitwaarde: 230 V / 16 A / 1N PE /

50-60 Hz

*De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.*

**Bijzonderheden:**

* Afzonderlijke verwarm- en regelbare bain-marie-bakken voor nat of droog gebruik
* Afzonderlijk schakelbare keramische warmtestraler boven elke bain-marie-bak
* Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Tweetraps veiligheidsprocedure
* Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal en kinderbeveiliging.
* Schakelaarpaneel tegen abusievelijk of moedwillig spelen met de schakelaars.
* Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BASIC LINE W-4 Kids

Bestelnr.: 381 898