**BASIC LINE UK-3 Kids – Kaltbuffet mit aktiver Umluftkühlung 3 x GN 1/1 mit niedriger Modul-Höhe für Kinderverpflegung**

**Abmessungen:**

Breite: 1255 mm

Tiefe: 690 mm

Tiefe 1: 775 mm

(= mit kundenseitig abgeklappter Tablettrutsche)

Tiefe 2: 990 mm

(= mit kundenseitig hochgeklappter Tablettrutsche)

Höhe Abdeckung: 750 mm

Höhe inkl. Brückenaufsatz: 1155 mm

*Die finale Ausstattung des Moduls ist von der gewählten Konfiguration abhängig.*

**Grundmodul:**

Fahrbares Modul, basierend auf einer stabilen, selbst tragenden Blechkonstruktion, steckerfertig installiert, mit ca. 2 m langem Anschlusskabel und Stecker.

**Abdeckung:**

In die 40 mm hohe, allseitig glatt abgekantete Abdeckung aus mikroliertem Edelstahl CNS (Chromnickelstahl) ist die umluftgekühlte und FCKW-frei isolierte Kühlwanne fugenlos eingeschweißt. Die Kühlwanne ist zur Aufnahme von max. 3 GN-Behältern 1/1-GN-200 oder deren Unterteilungen ausgelegt. Das CNS-Innenteil der Kühlwanne ist zu Reinigungszwecken komplett herausnehmbar, darunter befindet sich der großflächige Lamellenverdampfer mit dem Lüfter. Der Lamellenverdampfer ist mittels eines Arretierstegs hochklappbar und zu Reinigungs- und Servicezwecken arretierbar. Der untere Wannenboden ist mit einem Gefälle zur Wannenmitte hin geprägt. Der Tauwasserabfluss erfolgt in eine manuell zu entleerende Tauwasserauffangschale.

Der Ein-/Ausschalter für die Kühlmaschine, der elektronische Kühlstellenregler mit Digitalanzeige und die optionale LED-Beleuchtung sind in die vertieft angeordnete, bedienseitige Blende des Kühlmaschinenfachs gegen Stöße geschützt eingebaut.

**Unterbau:**

Die Seitenwangen, so wie die kunden- und bedienseitige Blende vor dem Beckenbereich sind in pulverbeschichtetem, beidseitig elektrolytisch verzinktem Feinblech ausgeführt. Ebenso das Installationsfach für die voll hermetisch gekapselte Kühlmaschine. Die Kühlmaschine ist von der Bedienseite her über eine abschraubbare Installationsfachblende zu Reinigungs- und Servicezwecken komfortabel zugänglich. Standardfarbe des Grundbüffets unterhalb der CNS-Abdeckung:

Verkehrsgrau B (RAL 7043)

*Alternativ stehen folgende Farben für den Unterbau zur Verfügung:* Siehe unter Zubehör/Optionen B.PRO Farben. \*

An der Unterseite der Seitenwangen ist die Rollenausstattung angebaut: Bedienseitig 2 Zwillings-Lenkrollen mit Feststellbremse, kundenseitig 2 Zwillings-Lenkrollen, Rollendurchmesser 75 mm.

**Zubehör/ Optionen:**

* Korpusfarbe: Seitenwangen & Blenden pulverbeschichtet in den B.PRO Farben. \*
* Kundenseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen leicht ein- und aushängbar
* aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE. \*
* oder aus Spanplatte, belegt mit Resopal-Schichtstoff
* Bedienseitige Frontverkleidung, zwischen den Seitenwangen als Flügeltüren ausgeführt.
* aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in den Farben B.PRO BASIC LINE \* oder belegt mit Resopal-Schichtstoff.
* B.PRO Farben: \*

merlotrot 19-1531 TPG

meerblau 19-4234 TPG

petrolgrün 18-5112 TPG

candyred 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signalweiß, RAL 9003

steingrau, RAL 7030

verkehrsgrau B RAL 7043

graphitschwarz, RAL 9011

ginstergelb, RAL 1032

limette, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

* Resopal-Schichtstoffe in über 180 Resopal-Dekoren “Colours” oder “Woods”
* Standard-Brückenaufsatz mit Hustenschutz.

Der glattflächige, voll verkleidete Brückenaufsatz aus mikroliertem CNS-Blech ist mittig auf der Abdeckung aufgebaut. Am Brückenaufsatz sind links und rechts CNS-Konsolen zur Fixierung des Hustenschutzglases angebracht. Die Konsolen sind U-förmig ausgeführt, damit das Glas an den Stirnseiten gegen Beschädigungen geschützt ist. Der Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas ist zur Kundenseite hin geneigt angebracht, mit Durchreicheöffnung. Durchreichehöhe: 280 mm.

* Highline-Brückenaufsatz mit Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas ist zur Kundenseite hin horizontal zur Abdeckung hin angebracht, mit Durchreicheöffnung. Durchreichehöhe: 395 mm.
* Bedienseitiger Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas.

Durchreichehöhe Standard-Aufsatz: 280 mm

Durchreichehöhe Highline-Aufsatz: 395 mm

* Kundenseitiger Hustenschutz aus ESG Sicherheitsglas, ohne Durchreiche, bis zur Abdeckung heruntergezogen.
* LED-Beleuchtung mit 3 LED-Spots sind in den Brückenaufsatz eingebaut. Spots können separat ein- und ausgeschaltet werden.
* Tablettrutsche aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Tablettrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Tablettrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Tellerrutsche aus CNS-Blech kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 750mm. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Tellerrutsche aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal kundenseitig und/oder bedienseitig, abklappbar. Bündig mit der Abdeckung auf Höhe 750mm. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Abstellbord aus CNS-Rundrohr (25mm Rohrdurchmesser) stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Abstellbord aus CNS-Blech stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Abstellbord aus Multiplexplatte, belegt mit Resopal stirnseitig rechts und/oder links, abklappbar. Mit Kindersicherung. Feste Arretierung durch Sicherungsbolzen.
* Abdeckung Schalterblende. Zum Abdecken der Schalter und Bedienelemente
* Zusatz-Steckdosen. Zwei Zusatz-Steckdosen mit je 230-V-Schuko, bedienseitig in die Innenseite des Kältemaschinenfachs der rechten Seitenwange eingebaut. Die maximal zulässige Leistungsaufnahme der Steckdosen für den Anschluss externer Geräte richtet sich nach der Ausstattung des Gerätes.
* Stromanschluss mit 400V 16A CEE-Stecker
* Grundboden aus CNS
* Modulverbindungs-Satz zur festen Verbindung von zwei Buffets, inkl. Profilblende zum Abdecken des Spaltes zwischen zwei Modulen.
* Edelstahl-Rollen, Durchmesser 125mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller. Gesamthöhe erhöht sich um 60 mm, Höhe Unterbau beträgt dann 810 mm
* Stellfüße aus Edelstahl (anstatt Rollen)
* Sockelblenden aus Edelstahl kundenseitig/stirnseitig rechts/links (nur in Verbindung mit Stellfüßen bestellbar)
* Einlegeroste aus Edelstahl, 3 Stück, zur Kühlung von Flaschengetränken
* Lüftungsabdeckung aus Edelstahl, 2 Stück, zum Abdecken des Spalts zwischen Kühlwanne und Edelstahl-Abdeckung

**Technische Daten:**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 (WN 1.4301 / AISI 304) mikroliert; kombiniert mit

pulverbeschichtetem, beid-

seitig elektrolytisch verzinktem

Feinblech.

Gewicht: abhängig von Ausstattung

Kapazität: max. 3 x GN 1/1-200

Temperaturbereich: Die Temperatur ist werksseitig auf +7°C eingestellt und von +2°C bis +15°C\* regelbar bei einer Umgebungstemperatur von max. +32°C

Kältemittel: Propan R290

Kältemittelmasse: 110g

Kälteleistung: 0,66 kW bei t0= -10 °C und tu= +32 °C

Klimaklasse: 4

Schutzart: IPX 2

Anschlusswert: 220-240V / 1N PE / 50Hz

 380-415V / 3N PE / 50Hz

Emissionen: Der arbeitsplatzbezogene

 Schallpegel des Geräts ist

 kleiner als 70 dB(A)

*Der Anschlusswert des Moduls hängt vom optionalen Zubehör ab.*

\* Die Temperatur wird im geometrischen Mittelpunkt der Kühlwanne erreicht

**Besonderheiten:**

* Umluftkühlwanne mit Lüfter und großflächigem Lamellenverdampfer
* Elektronischer Kühlstellenregler mit digitaler Anzeige
* Geräuscharme und energiesparende Kühlmaschine mit nachhaltigem Kältemittel R290
* Hustenschutz aus ESG-Sicherheitsglas
* Mikrolierte CNS-Oberfläche
* Zweigeteilter Sicherheitsablauf
* Abklappbare Tablett- und Tellerrutschen aus CNS-Rundrohr, CNS-Blech und Multiplex mit Resopal-Beschichtung.
* Große Auswahl an Farbgestaltungs- und Individualisierungsmöglichkeiten

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BASIC LINE UK-3 Kids

Best.-Nr.: 381 901