# Mobile Abräumstation MCS 10x6-3

**Abmessungen**

Länge: 1100 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 950 mm

Lichtes Maß:

Höhe zwischen den Borden: 275 mm

Borde: 1000 x 600 mm

**Ausführung**

Mobile Abräumstation MCS 10x6-3 auf Basis von einem Servierwagen 10x6 in Basisausführung.

Die mobile Abräumstation besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Rundrohr mit D = 25 mm befinden sich drei eingeschweißte tiefgezogene Borde. Die Oberfläche der Borde ist mikroliert. Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt. Ein umlaufender 35 mm abgekanteter Profilrand an den Borden, die Rollierung der Bordkante sowie durchgehende Schweißnähte zwischen Rohrrahmen und Borden verstärken die Stabilität der Abräumstation.

Die unteren zwei Borde sind mit einer schalldämmenden Antidröhnmatte unterfüttert. Das oberste Bord enthält einen Ausschnitt, in dem 2 Gastronorm-Behälter mit Bügelgriffen GN-B 1/3-200 eingehängt sind. Die Abräumstation ist mit je 4 Knotenblechen an den oberen zwei Borden ausgestattet, für zusätzliche Stabilität.

Der Servierwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Die Rollen sind im Rohrrahmen eingesteckt. Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* Tropfwanne mit Griffen, für Gläserkörbe 500 x 500 mm, aus CNS, zum Auflegen auf dem obersten Bord (Best.Nr. 574 779)
* Ablagebord aus CNS, zum werkzeuglosen Eingängen auf Standard- oder Kinderhöhe (850 bzw. 700 mm)

(Best.Nr. 574 780)

* Einhängerahmen für GN-Behälter aus CNS

(Best.Nr. 574 781)

Bietet Platz für bis zu 3 Gastronorm-Behältern GN 1/6

* Kunststoffrollen (rostfrei gemäß DIN 18867, Teil 8), 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm
* Luftidentische Rollen, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Durchmesser 125 mm

Verkleidung und Sichtschutz:

* Verkleidung 3-seitig aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zum Einhängen an der Abräumstation, Best.Nr.: 375455
* Sichtschutz aus Feinblech, doppelseitig elektrolytisch verzinkt, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben, zur einfachen Montage auf den Rohrbügeln, Best.Nr.: 382662

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

 Polyamid (PA)

Gewicht: ca. 23 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 150 kg

Tragfähigkeit je Bord: 80 kg

Anzahl der Borde: 3

Kapazität: max. 45 Personen

### Besonderheit

* Umlaufender Profilrand an den Borden zur Verstärkung der Stabilität der Abräumstation und Verhinderung von seitlichem Abrutschen der abgestellten Gegenstände
* Rollierung der Bordkante: eingerollte Kanten sorgen für hohe Stabilität und schützen das Personal vor Verletzungen.

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: MCS 10x6-3

Best.Nr. 382663