# Mobiel afruimstation MCS 10x6-3

**Afmetingen**

Lengte: 1100 mm

Breedte: 700 mm

Hoogte: 950 mm

Vrije hoogte:

Hoogte tussen de plateaus: 275 mm

Plateaus: 1000 x 600 mm

**Uitvoering**

Mobiel afruimstation MCS 10x6-3 op basis van een serveerwagen 10x6 in basisuitvoering.

Het mobiele afruimstation is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich drie ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van
35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van het afruimstation.

De onderste twee plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat. Het bovenste plateau bevat een uitsparing waarin 2 Gastronorminzetbakken met beugelhandgrepen GN-B 1/3-200 zijn gehangen. Het afruimstation is voorzien van 4 hoekverstevigingen aan elk van de bovenste twee plateaus voor extra stabiliteit.

De serveerwagen is verrijdbaar met staalverzinkte wielen (4 zwenkwielen waarvan 2 met parkeerrem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Lekbak met handgrepen, voor glazenkrat 500 x 500 mm, van RVS, voor plaatsing op het bovenste plateau (bestelnr. 574 779)
* Plateau van RVS, zonder gereedschap in te hangen op standaard- of kinderhoogte
(850 resp. 700 mm)

(bestelnr. 574 780)

* Inhangframe voor GN-inzetbakken van RVS

(bestelnr. 574 781)

Biedt plaats aan tot 3 Gastronorminzetbakken GN 1/6

* Kunststof wielen (roestvrij conform
DIN 18867-8), 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm
* Wielen vergelijkbaar met luchtbanden,
4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125 mm

Afwerking en bescherming tegen inkijk:

* Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan het afruimstation te hangen, bestelnr.: 375 455
* Bescherming tegen inkijk van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, voor eenvoudige montage op het buisframe, bestelnr.: 382 662

**Technische gegevens**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10,

 polyamide (PA)

Gewicht: ca. 23 kg

Draagvermogen per
wagen: 150 kg

Draagvermogen per
plateau: 80 kg

Aantal plateaus: 3

Capaciteit: max. 45 personen

### Speciale kenmerken

* Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van het afruimstation en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen
* Rond afgewerkte plateauranden: de omgerolde randen zorgen voor een hoge stabiliteit. en beschermen het personeel tegen letsel.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Type: MCS 10x6-3

Bestelnr. 382 663