**BASIC LINE EKV-3 – Vitrina empotrada con refrigeración, al mismo tiempo   
3 x GN 1/1**

**Dimensiones:**

Ancho: 1255 mm

Profundidad: 690 mm

Profundidad 1: 775 mm

(= con reposabandejas plegado  
en el lado del cliente)

Profundidad 2: 990 mm

(= con reposabandejas plegado   
hacia arriba en el lado del cliente)

Altura de la cubierta: 900 mm

Altura incl. vitrina sobrepuesta: 1431 mm

*El equipamiento final del módulo depende de la configuración escogida o de las variantes de equipamiento Smart, Emotion o Design.*

**Módulo básico:**

Módulo móvil, basado en una construcción de chapa autoportante estable, instalado listo para la conexión, con cable de conexión de aprox. 2 m de longitud y enchufe.

**Estructura:**

Sobre la cubierta realzada lisa por todos los lados de acero inoxidable cepillado de 40 mm de altura se encuentra colocada de forma fija una vitrina empotrada con refrigeración por circulación de aire (fabricación IDEAL AKE) con 2 estantes.

El exterior y el interior de la vitrina son de acero inoxidable. La cubeta interior con refrigeración está soldada herméticamente con equipamiento higiénico, con salida de agua de condensación embutida HD 30 y borde de enganche circundante. Posibilidad de carga de la cubeta con una altura de recipientes máxima de 150 mm, el vaso de la cubeta interior es extraíble.

Base insertable con altura regulable para enganchar con borde de enganche.

Los cristales laterales, el cristal de cubierta y los estantes intermedios son de cristal de seguridad ESG. Las bases insertables tienen una altura regulable y son inclinables. La iluminación interior en cada estante está dispuesta en posición horizontal y protegida. Aislamiento con espuma rígida de poliuretano inyectada a presión. La vitrina está diseñada en el lado del cliente con 6 tapas de retirada de vidrio acrílico y en el lado de servicio con 2 puertas correderas de vidrio aislante. El evaporador de láminas revestido de superficie grande con calentamiento por circulación de aire puede plegarse hacia arriba para la limpieza.

En el lado de servicio debajo de las puertas correderas se encuentra un regulador de temperatura electrónico con indicador de temperatura digital, así como interruptor de encendido/apagado y un interruptor para la iluminación. Regulación progresiva de velocidad del ventilador.

**Base:**

Las paredes laterales y las cubiertas en el lado del cliente y en el lado de servicio están fabricadas en chapa fina con galvanizado electrolítico en los dos lados y pintada en polvo. La máquina frigorífica con ventilación forzosa está instalada lista para la conexión a la derecha en la base en el lado de servicio con descongelación y evaporación del agua de condensación totalmente automáticas. Es extraíble para fines de revisión.

Color estándar del buffet básico debajo de la cubierta de acero inoxidable:

Gris tráfico B (RAL 7043)

*Alternativamente se encuentran disponibles los siguientes colores para la base:* Véase en Colores B.PRO para accesorios/opciones. \*

En la parte inferior de las paredes laterales se encuentra montado el equipamiento de ruedas: En el lado de servicio 2 ruedas directrices gemelas con freno, en el lado del cliente 2 ruedas directrices gemelas, diámetro de ruedas 75 mm.

**Revestimiento frontal en el lado del cliente:**

Revestimiento frontal en el lado del cliente

* de chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE. \*
* o de madera contrachapada, cubierta con material laminado de Resopal
* Colores B.PRO: \*

rojo merlot 19-1531 TPG

azul marino 19-4234 TPG

verde petróleo 18-5112 TPG

rojo caramelo 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

blanco señales, RAL 9003

gris piedra, RAL 7030

gris tráfico B RAL 7043

negro grafito, RAL 9011

amarillo retama, RAL 1032

lima, Pantone 382 C

granny, Pantone 370 C

* Materiales laminados de Resopal en más de 180 decoraciones de Resopal "Colours" o "Woods"

**Accesorios/opciones:**

* Color del cuerpo: Paredes laterales y cubiertas pintadas en polvo en los colores B.PRO. \*
* Revestimiento frontal en el lado de servicio, diseñado como puertas abatibles entre las paredes laterales.
* De chapa fina, galvanizado electrolítico por las dos caras, pintado en polvo en los colores de B.PRO BASIC LINE \* o cubierto con material laminado de Resopal.
* Vitrina empotrada con 3 estantes en lugar de 2 estantes. Con 9 tapas de retirada en el lado del cliente y 2 estantes intermedios de altura regulable de cristal de seguridad ESG, la altura total del aparato es de 1601 mm.
* Reposabandejas de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposabandejas de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposabandejas de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Reposaplatos de chapa de acero inoxidable en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 900 mm.
* Reposaplatos de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el lado del cliente y/o en el lado de servicio, plegable. A ras con la cubierta a una altura de 900 mm.
* Estante de tubo redondo de acero inoxidable (diámetro del tubo de 25 mm) en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. A una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Estante de chapa de acero inoxidable en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. A ras con la cubierta (900 mm) o a una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Estante de placa Multiplex, cubierto con Resopal en el frontal a la derecha y/o a la izquierda, plegable. A ras con la cubierta (900 mm) o a una altura de 885 mm o con altura reducida (785 mm) para la alimentación infantil.
* Cubierta de la cubierta de interruptores. Para cubrir los interruptores y los elementos de manejo
* Bases de enchufe adicionales. Dos bases de enchufe adicionales respectivamente con Schuko de 230 V, insertadas en el lado de servicio en el interior del compartimento para máquina de refrigeración de la pared lateral derecha. El máximo consumo de potencia permitido de las bases de enchufe para la conexión de aparatos externos se rige de acuerdo con el equipamiento del aparato.
* Toma de corriente con enchufe CEE de 16 A, 400 V
* Estante inferior de acero inoxidable, por ejemplo para colocar B.PROTHERM BPT   
  420 K / KBUH / KBRUH
* Juego de conexión de módulos para la conexión fija de dos buffets, incl. perfil para cubrir el hueco entre los dos módulos.
* Ruedas de acero inoxidable, diámetro de 125 mm, 4 ruedas directrices, 2 con freno. La altura total se aumenta 60 mm, posteriormente la altura de la base es de 960 mm
* Pies de acero inoxidable (en lugar de ruedas)
* Zócalos de acero inoxidable en el lado del cliente/en el frontal a la derecha/izquierda (solo disponible en combinación con pies)

**Datos técnicos:**

Material: Acero inoxidable 18/10 (n.º de material 1.4301 / AISI 304) cepillado; combinado con

chapa fina pintada en polvo con   
 galvanizado electrolítico en los   
 dos lados.

Peso: Aprox. 220 kg (sin opciones)

Temperatura

ambiente: Hasta 25 °C y 60 % de humedad relativa del aire

Margen de

temperatura: + 5 °C

Clase de

temperatura: Cubeta M2

Clase de

temperatura: Estructura H1

Agente

refrigerante: R290

Potencia

conectada: 230 V / 16 A / 1N PE / 50 Hz

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

*La potencia conectada del módulo depende de los accesorios opcionales.*

**Particularidades:**

* Vitrina de refrigeración empotrada con cubeta interior con refrigeración
* Regulador de temperatura electrónico con indicador de temperatura digital
* Máquina frigorífica silenciosa y con ahorro energético con agente refrigerante R290 sostenible
* Superficie cepillada de acero inoxidable
* Reposabandejas y reposaplatos plegables de tubo redondo de acero inoxidable, chapa de acero inoxidable y Multiplex con revestimiento de Resopal.
* Amplia selección de posibilidades de diseño de colores y de personalización

**Fabricación:**

Fabricante: B.PRO

Tipo: BASIC LINE EKV-3

N.° ref.: 386 864