**BASIC LINE EKV-3 – Inbouwvitrine gekoeld**

**Afmetingen:**

Breedte: 1255 mm

Diepte: 690 mm

Diepte 1: 775 mm

(= met aan de klantzijde neergeklapte trayrail)

Diepte 2: 990 mm

(= met aan de klantzijde omhooggeklapte trayrail)

Hoogte afdekking: 900 mm

Hoogte, incl. opzetvitrine: 1431 mm

*De uiteindelijke uitrusting van de module is afhankelijk van de geselecteerde configuratie resp. van de geselecteerde uitvoeringsvariant Smart, Emotion of Design.*

**Basismodule:**

Verrijdbare module op basis van een stevige, zelfdragende metaalplaatconstructie, stekkerklaar geïnstalleerd, met een ca. 2 m lang aansluitsnoer met stekker.

**Opbouw:**

Op de 40 mm hoge, aan alle zijden glad afgekante afdekking van gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal) is een circulatieluchtgekoelde inbouwvitrine (merk IDEAL AKE) met 2 etages van roestvrij staal vast gemonteerd.

De vitrine is van buiten en van binnen van roestvrij staal. De gekoelde binnenbak is volledig gelast in hygiëne-uitvoering met diepgetrokken smeltwaterafvoer HD 30 en rondomlopende inhangrand. De bak kan worden beladen met een maximale schaalhoogte tot 150 mm,

binnenbakvoering uitneembaar.

Inlegbodem in hoogte verstelbaar t.b.v. inhangen met inhangrand.

De zijruiten, de afdekruit en de legborden zijn van ESG-veiligheidsglas. De inlegbodems zijn in hoogte verstelbaar en kunnen schuin worden gezet. De interieurverlichting per etage is horizontaal en beschermd aangebracht. Isolatie door middel van onder druk opgeschuimd polyurethaan hardschuim. De vitrine is aan de klantzijde voorzien van 6 uitnamekleppen van acryl en aan de bedieningszijde van 2 schuifdeuren van isolatieglas. De grote, gecoate lamellenverdamper met circulatielucht kan voor reiniging omhoog worden geklapt.

Aan de bedieningszijde onder de schuifdeuren bevindt zich een elektronische temperatuurregelaar met digitaal temperatuurdisplay en een aan-/uitschakelaar en schakelaar voor de verlichting. Traploze toerentalregeling van de ventilatoren.

**Onderbouw:**

De zijwanden en de afschermingen aan de klant- en bedieningszijde zijn uitgevoerd in gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat. De koelmachine met gedwongen ventilatie is stekkerklaar geïnstalleerd in de onderbouw rechts aan de bedieningszijde met volautomatische ontdooiing en smeltwaterverdamping. Voor onderhoudswerkzaamheden uittrekbaar.

Standaardkleur van het basisbuffet onder de RVS-afdekking:

verkeersgrijs B (RAL 7043)

*Als alternatief zijn de volgende kleuren beschikbaar voor de onderbouw:* Zie onder Toebehoren/opties B.PRO-kleuren.\*

Aan de onderzijde van de zijwanden zijn de wielen gemonteerd: Aan de bedieningszijde 2 tweelingzwenkwielen met parkeerrem, aan de klantzijde 2 tweelingzwenkwielen, wieldiameter 75 mm.

**Frontpaneel klantzijde:**

Frontpaneel aan de klantzijde

* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE\*
* of van spaanplaat bekleed met Resopal-laminaat
* B.PRO-kleuren: \*

merlotrood 19-1531 TPG

zeeblauw 19-4234 TPG

petrolgroen 18-5112 TPG

candy red 17-1562 TPG

neomint 15-5718 TPG

signaalwit, RAL 9003

steengrijs, RAL 7030

verkeersgrijs B, RAL 7043

grafietzwart, RAL 9011

bremgeel, RAL 1032

limoen, Pantone 382 C

appelgroen, Pantone 370 C

* Resopal-laminaat in meer dan 180 Resopal-decors "Colours" en "Woods"

**Toebehoren/opties:**

* Corpuskleur: Zijwanden & afschermingen gepoedercoat in de B.PRO-kleuren.\*
* Frontpaneel aan de bedieningszijde, uitgevoerd als draaideuren tussen de zijwanden,
* van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in de kleuren B.PRO BASIC LINE\* of bekleed met Resopal-laminaat.
* Inbouwvitrine met 3 in plaats van 2 etages. Met aan de klantzijde 9 uitnamekleppen en 2 in hoogte verstelbare legborden van ESG-veiligheidsglas, totale hoogte van het apparaat dan 1601 mm.
* Trayrail van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Trayrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Bordenrail van RVS-plaat aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Bordenrail van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de klantzijde en/of de bedieningszijde, neerklapbaar. Vlak met de afdekking op een hoogte van 900 mm.
* Plateau van ronde RVS-buis (25 mm buisdiameter) aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van RVS-plaat aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Plateau van multiplexplaat, bekleed met Resopal aan de korte zijde rechts en/of links, neerklapbaar. Vlak met de afdekking (900 mm) of op een hoogte van 885 mm of op gereduceerde hoogte (785 mm) voor catering aan kinderen.
* Afdekking schakelaarpaneel. Voor het afdekken van de schakelaars en bedieningselementen.
* Extra contactdozen. Twee extra contactdozen 230 V met randaarde, gemonteerd aan de bedieningszijde aan de binnenzijde van de rechter zijwand. Het maximaal toegestane opgenomen vermogen van de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitrusting van het apparaat.
* Elektrische aansluiting met 400 V, 16 A CEE-stekker
* Bodemplaat van RVS, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een B.PROTHERM 420 K / KBUH / KBRUH
* Modulekoppelset voor een vaste verbinding tussen twee buffetten, incl. profielafscherming voor het afdekken van de spleet tussen twee modules.
* Roestvrij stalen wielen, diameter 125 mm, 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem. De totale hoogte wordt 60 mm hoger, de hoogte van de onderbouw bedraagt dan 960 mm
* Stelpoten van roestvrij staal (in plaats van wielen)
* Plinten van roestvrij staal aan de klantzijde/korte zijde rechts/links (uitsluitend te bestellen in combinatie met stelpoten)

**Technische gegevens:**

Materiaal: chroomnikkelstaal 18/10 (mat.nr. 1.4301 / AISI 304) gemicroleerd; gecombineerd met gepoedercoate, aan beide zijden elektrolytisch verzinkte metaalplaat.

Gewicht: ca. 220 kg (excl. opties)

Omgevingstemp.: tot 25 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid

Temperatuurbereik: + 5 °C

Temperatuurklasse: bak M2

Temperatuurklasse: opbouw H1

Koelmiddel: R290

Aansluitwaarde: 230 V / 16 A / 1N PE / 50 Hz

Emissies: de geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

*De aansluitwaarde van de module is afhankelijk van de optionele toebehoren.*

**Bijzonderheden:**

* Inbouwkoelvitrine met gekoelde binnenbak
* Elektronische temperatuurregelaar met digitaal temperatuurdisplay
* Geluidsarme, energiebesparende koelmachine met duurzaam koelmiddel R290
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Neerklapbare tray- en bordenrails van ronde RVS-buis, RVS-plaat of multiplex bekleed met Resopal.
* Grote keuze aan kleurmogelijkheden en individualiseringsopties

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BASIC LINE EKV-3

Bestelnr.: 386 864