**Einbaubecken EE 5x5-4,3**

**Abmessungen:**

Außenmaße:

Länge: 500 mm

Breite: 500 mm

Beckengröße:

Länge: 400 mm

Breite: 400 mm

Tiefe: 300 m

Ausschnittmaße:

Länge: 480 mm

Breite: 480 mm

**Ausführung:**

Becken und Abdeckung tiefgezogen. Mit Befestigungs-elementen und entsprechender umlaufender Dichtung, zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten.

Beckenoberfläche komplett gebürstet, Becken ohne Überlaufprägung.

Auslaufprägung: 1 ½“.

**Zubehör:**

* Standrohrventil 1 ½“ Best.-Nr.: 223 063

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: EE 5x5-4,3

Best.-Nr.: 504 032