**Einbau-Schwenkbecken EE 3,8x5,8**

**Abmessungen:**

Außenmaße:

Länge: 380 mm

Breite: 580 mm

Beckengröße:

Länge: 302 mm

Breite: 502 mm

Tiefe: 300 mm

Ausschnittmaße:

Länge: 360 mm

Breite: 560 mm

**Ausführung:**

Becken und Abdeckung tiefgezogen. Mit Befestigungs-elementen und entsprechender umlaufender Dichtung, zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten.

Beckenoberfläche komplett gebürstet, Becken ohne Überlaufprägung.

Auslaufprägung: 1 ½“.

**Zubehör:**

* Standrohrventil 1 ½“: Best.-Nr.: 223 063

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: EE 3,8x5,8

Best.-Nr.: 505 035