# Einbau-Doppelschwenkbecken ED 7,1x5,8

**Abmessungen:**

Außenmaße:

Länge: 710 mm

Breite: 580 mm

Beckengröße:

Länge: 302mm

Breite: 502 mm

Tiefe: 300 mm

Ausschnittmaße:

Länge: 690 mm

Breite: 560 mm

**Ausführung:**

Becken und Abdeckung tiefgezogen. Mit Befestigungs-elementen und entsprechender umlaufender Dichtung, zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten.

Beckenoberfläche jeweils komplett gebürstet, Becken ohne Überlaufprägung.

Auslaufprägung: jeweils 1 ½“.

**Zubehör:**

* 2x Standrohrventil 1 ½“; Best.-Nr.: 223 063
* Ablaufverbindung für Doppelbecken

 Best.-Nr.: 369 969

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: EE 7,1x5,8

Best.-Nr.: 505 037