**Handwaschbecken**

**Abmessungen:**

Länge: 550 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 150/180 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 300 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung allseitig abgekantet. Darin fugenlos eingeschweißt 1 tiefgezogenes Waschbe­ken. Auslauf­prägung 1 1/2", mit Überlaufsicherung, ohne Ventil. Seitlich 2 angeschweißte Dreieckskonsolen aus CNS.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

 DIN 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: W 5,5x4,5x1,5

Best.-Nr.: 505 170

**Zubehör: Best.-Nr.:**

Überlaufventil 1 1/2" 223 063