**Lave-mains**

**Dimensions :**

Longueur : 550 mm

Largeur : 450 mm

Hauteur : 150/180 mm

Taille des cuves :

Longueur : 500 mm

Largeur : 300 mm

Profondeur : 150 mm

**Modèle :**

Recouvrement à bord replié vers le bas sur tous les côtés. 1 lave-mains embouti y est soudé sans joints. Bonde
1 1/2", avec protection anti-débordement, sans vanne.
2 consoles triangulaires en acier inoxydable soudées sur les côtés.

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

 DIN 1.4301

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : W 5,5x4,5x1,5

Référence : 505 170

**Accessoires : Référence :**

Bonde de trop-plein 1 1/2" 223 063