**Handwaschbecken**

**Abmessungen:**

Länge: 400 mm

Breite: 320 mm

Höhe: 150/180 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung dreiseitig abgekantet und an der Rück­seite aufgekantet. Darin fugenlos 1 tief­ge­zo­ge­nes Waschbecken. Auslaufprägung 1 1/2", mit Über­laufsi­cherung, ohne Ventil. Seitlich 2 angeschweißte Dreieckskonsolen aus CNS.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

 DIN 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: W 4x3,2x1,5

Best.-Nr.: 506 300

**Zubehör: Best.-Nr.:**

Überlaufventil 1 1/2" 223 063