**Lave-mains**

**Dimensions :**

Longueur : 400 mm

Largeur : 320 mm

Hauteur : 150/180 mm

Taille des cuves :

Longueur : 340 mm

Largeur : 240 mm

Profondeur : 150 mm

**Modèle :**

Recouvrement à bord replié vers le bas sur trois côtés et vers le haut sur l’arrière. 1 lave-mains embouti y est installé sans joints. Bonde 1 1/2", avec protection anti-débordement, sans vanne.
2 consoles triangulaires en acier inoxydable soudées sur les côtés.

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

 DIN 1.4301

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : W 4x3,2x1,5

Référence : 506 300

**Accessoires : Référence :**

Bonde de trop-plein 1 1/2" 223 063