**Handwaschbecken**

**Abmessungen:**

Länge: 550 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 180 mm

Beckengröße:

Länge: 500 mm

Breite: 300 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung allseitig abgekantet. Darin fugenlos eingeschweißt 1 tiefgezogenes Waschbecken. Auslauf-prägung 1 1/2", mit Überlaufsicherung, ohne Ventil. Angeschweißt 2 Konsolen aus Chromnickelstahl. Mit dreiseitiger Becken-verkleidung aus CNS, 150 mm hoch.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

DIN 1.4301

**Sonderausstattung:**  Siehe GWS-OPT.

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: WB 5,5 x 4,5 x 1,5

Best.-Nr.: 507 009

**Zubehör: Best.-Nr.:**

Überlaufventil 1 1/2" 223 063