**Lave-mains**

**Dimensions :**

Longueur : 550 mm

Largeur : 450 mm

Hauteur : 180 mm

Taille des cuves :

Longueur : 500 mm

Largeur : 300 mm

Profondeur : 150 mm

**Modèle :**

Recouvrement à bord replié vers le bas sur tous les côtés. 1 lave-mains embouti y est soudé sans joints. Bonde 1 1/2", avec protection anti-débordement, sans vanne. 2 consoles soudées en acier inoxydable. Avec habillage de cuve sur trois côtés en acier inoxydable, hauteur 150 mm.

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

 DIN 1.4301

**Équipement spécial :**  voir GWS-OPT.

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : WB 5,5 x 4,5 x 1,5

Référence : 507 009

**Accessoires : Référence :**

Bonde de trop-plein 1 1/2" 223 063