**Handwaschbecken WB 4x3,2x1,5**

**Abmessungen:**

Länge: 400 mm

Breite: 320 mm

Höhe: 150/180 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung dreiseitig abgekantet und an der Rück­sei­te aufgekantet. Darin fugenlos eingeschweißt 1 tief­ge­zogenes Waschbecken. Auslaufprägung 1 1/2", mit Überlaufsicherung, ohne Ventil. Angeschweißt 2 Kon­solen aus Chromnickelstahl. Mit dreiseitiger Bec­ken­ver­klei­dung aus CNS, 150 mm hoch.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: WB 4 x 3,2 x 1,5

Best.-Nr.: 507 010