**Lave-mains WB 4x3,2x1,5**

**Dimensions :**

Longueur : 400 mm

Largeur : 320 mm

Hauteur : 150/180 mm

Taille des cuves :

Longueur : 340 mm

Largeur : 240 mm

Profondeur : 150 mm

**Modèle :**

Recouvrement à bord replié vers le bas sur trois côtés et vers le haut sur l’arrière. 1 lave-mains embouti y est soudé sans joints. Bonde 1 1/2", avec protection anti-débordement, sans vanne. 2 consoles soudées en acier inoxydable. Avec habillage de cuve sur trois côtés en acier inoxydable, hauteur 150 mm.

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

N° de matériau : 1.4301

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : WB 4 x 3,2 x 1,5

Référence : 507 010