**Einbaubecken EE 4x4**

**Abmessungen:**

Außenmaße:

Länge: 435 mm

Breite: 470 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 370 mm

Tiefe: 150 mm

Ausschnittmaße:

Länge: 415 mm

Breite: 450 mm

**Ausführung:**

Becken und Abdeckung tiefgezogen. Mit Befestigungs-elementen und entsprechender umlaufender Dichtung, zum Einbau in Resopal- oder CNS-Tischplatten.

Beckenoberfläche: Naturfinish, Becken ohne Überlaufprägung.

Auslaufprägung: 1 ½“.

**Zubehör:**

* Standrohrventil 1 ½“ Best.-Nr.: 369 961

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10 (AISI 304)

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: EE 4x4

Best.-Nr.: 531 282