**Gastronorm – Deckel GD-KL 1/1**

**Abmessungen**

Länge: 530 mm

Breite: 325 mm

**Ausführung**

Der Gastronorm-Deckel besteht aus transparentem Polycarbonat, wodurch er sich besonders für die Lagerung und den Transport von kalten Speisen, wie Salat und Gemüse eignet. Er ist an der Deckelunterseite umlaufend mit einem Rand zur optimalen Aufnahme und Passgenauigkeit in den jeweiligen GN-Behälter ausgestattet. Die nach innen gezogene Kante dient gleichzeitig als Schwappsicherung.

In der Mitte des GN-Deckels befindet sich die Griffmulde mit Griffsteg zum leichten An- und Abheben des Deckels.

Seitlich ist der GN-Deckel mit einer Löffelaussparung zum Einhängen von Löffeln oder Schöpfkellen versehen.

Der GN-Deckel aus Polycarbonat ist kompatibel zu B.PRO GN-Behältern aus CNS.

**Technische Daten**

Werkstoff: Polycarbonat (transparent)

Normen: DIN EN 631

Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Gewicht: 0,75 kg

### Besonderheit

* kompatibel zu B.PRO GN-Behältern aus CNS
* große, ergonomische Griffmulde für leichtes Eingreifen und optimales Handling beim An- und Abheben des Deckels

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: GD-KL 1/1

Best.‑Nr.: 551452