# Chariot de service SW 8x5-2

**Dimensions**

Longueur : 900 mm

Largeur : 600 mm

Hauteur : 950 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes : 585 mm

Tablettes : 800 x 500 mm

**Version**

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Deux tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d’un revêtement insonorisant.

Le chariot de service est roulant à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires/options**

* Récipient à déchets AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage,
18,5 litres (référence 555 509)
* Récipient à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage,
110 couverts

(référence 555 510)

* Galerie périphérique, hauteur 50 mm
* Plaques goussets de renforcement de la stabilité
* Profilés de renfort de tablette. Aucun revêtement insonorisant en combinaison avec le profilé de renfort de tablette
* Roues comme des pneumatiques, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm

Jeux d’habillages :

* Habillage sur 3 côtés en acier inoxydable, à accrocher au chariot de service, référence : 375449
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en acier inoxydable, pour montage simple au chariot de service, référence : 375450 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)
* Habillage sur 3 côtés en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laqué en différentes teintes, à accrocher au chariot de service, référence : 375453
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laqué en différentes teintes, pour montage simple au chariot de service, référence : 375454 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)

Surface de travail mobile :

* Plan de travail WB 8 x 5 en acier inoxydable pour le placement sur le chariot de service 8 x 5 avec encoche pour deux bacs GN 1/3-65, 2x GN 1/3-65 compris dans la livraison

(référence 574 773)

* Planche de découpe 1/1 en plastique avec rigole fraisée et écoulement dans les bacs GN (référence 574 776)
* Planche de découpe 1/1 en hêtre massif avec rigole fraisée et écoulement dans les bacs GN (référence 574 775)
* Cadre d’accrochage pour bacs GN en acier inoxydable avec étrier pour rouleau d’essuie-tout (référence 574 783)

Peut accueillir jusqu’à 3 bacs Gastronorm GN 1/6

* Compartiment à couteaux en plastique 114x162x20 pour le placement sur GN 1/6 (référence 574 774)
* Pare-haleine SW SG en verre en acryl (PMMA), pour un montage simple sur les étriers tubulaires (référence 574 782)
* Jeu de plan de travail en plastique, composé de : plan de travail WB 8x5 avec 2x GN 1/3-65, planche de découpe en matière plastique 1/1, cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau d’essuie-tout, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, compartiment à couteaux

(référence 574 778)

* Jeu de plan de travail en bois, composé de: plan de travail WB 8x5 avec 2x GN 1/3-65,

planche de découpe en bois 1/1, cadre d’accrochage avec étrier pour rouleau d’essuie-tout, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, compartiment à couteaux

(référence 574 777)

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable,

 polyamide (PA)

Poids : 13,24 kg

Capacité portante par
chariot : 120 kg

Capacité portante par
tablette : 80 kg

Nombre de tablettes : 2

### Particularité

* Bord périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d’empêcher les objets déposés de glisser latéralement.
* Galetage de l’arête de la tablette : les arêtes galetées assurent une stabilité élevée et protègent le personnel des blessures.

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Type : SW 8x5-2

Référence 555 527