# CEB 47/ 36 – Chariot pour plateaux

**Dimensions**

Longueur: 585 mm

Largeur: 405 mm

Hauteur: 765 à 865 mm

**Exécution**

**Présentation**

Le distributeur à encastrer pour plateaux est un modèle ouvert, réalisé entièrement en acier au chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Le distributeur se compose d’un cadre de base, d’un plateau inférieur et d’une plate-forme pour déposer les plateaux.

Il suffit d’enlever ou de mettre en place des ressorts de traction pour réguler la tension en fonction du poids à empiler et garantir un niveau de distribution constant.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier au chrome-nickel 18/10

Poids: 19 kg

Capacité: env. 100 plateaux,

470 x 360 mm

Dimensions intérieures: 490 x 380 mm

Emission : Le niveau sonore de l’appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Possibilité de modifier la tension
* DIN 18665, partie 6

**Produit**

Fabricant: B.PRO

Modèle: CEB 47/ 36

B.PRO INMOTION

Référence:

Encastrable par le dessus: 564 021

(y compris bride)