# CEB 47/ 36 – dienbladdispenser

**Afmetingen**

Lengte: 585 mm

Breedte: 405 mm

Hoogte: 765 tot 865 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De inbouw – de dienbladdispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

De dienbladdispenser is geopend uitgevoerd met het oog op inbouw. De dispenser bestaat uit een frame gebouwd onderstel, een bodem en een platform waarop de dienbladen worden geplaatst.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 19 kg

Capaciteit: ca. 100 tabletten,

 470 x 360 mm

Binnendiameter: 490 x 380 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CEB 47/ 36

 B.PRO INMOTION

Best-nr.

Inbouw bovenaan 564 021

(incl. flens)