# Vorrats-/Abfallbehälter VBR 400 K

**Abmessungen**

Durchmesser: 430 mm

Höhe: 495 mm

**Ausführung**

Der Behälter besteht komplett aus CNS 18/10. Er ist naht- und fugenlos und somit ohne Schmutzfugen. Beidseitig befinden sich stabile Tra­gegriffe.

Der Deckel ist mit einem Überfallrand ausgestattet und hat mittig eine tiefgezogene Griffmulde mit Steg. Mittels einer Hängevorrichtung kann außen am Rand des Behäl­ters der Deckel aufgehängt oder an einem der Griffe senkrecht angehängt werden.

Das separate Fahrgestell ist aus CNS 18/10 und mittels 4 stahlverzinkten Lenkrollen, mit einem Rollendurchmesser von 75 mm, fahrbar. Durch die relativ geringe Höhe ist der Wagen auch unter­fahrbar im Bereich von Beckenblenden, selbst auch mit aufgesetztem Deckel.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 12,5 kg

Kapazität: 50 L

### Besonderheit

* naht- und fugenloser Behälter mit Bodenreif, Deckel mit Muldengriff

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: VBR 400 K

Best.Nr. 565913