**Handwaschbecken WBS 4x3,2x1,5**

**Abmessungen:**

Länge: 400 mm

Breite: 320 mm

Höhe: 150/180 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Tiefe: 150 mm

**Ausführung:**

Die Abdeckung dreiseitig abgekantet und an der Rückseite aufgekantet. Darin fugenlos eingeschweißt 1 tiefgezogenes Waschbecken. Auslaufprägung 1 1/2", mit Überlaufsicherung, ohne Ventil.

Mit berührungsloser Armatur 1/2" (Modell GIATRONIC). Die Temperatur ist mittels hinten angeordnetem Hebel individuell von kalt bis warm einstellbar. Sobald die Hände unter die Armatur gehalten werden, fließt automatisch das Wasser

in der vorgewählten Temperatur, bei Wegziehen stoppt automatisch der Wasserfluss. Der Trafo wird im Unterbereich mit Netzanschluss von 230 V 50 HZ und entsprechendem Anschlusskabel eingebaut. Angeschweißt 2 Konsolen aus Chromnickelstahl. Mit dreiseitiger Beckenverkleidung aus CNS, 150 mm hoch.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: WBS 4 x 3,2 x 1,5

Best.-Nr.: 566 228