**Lave-mains WBS 4x3,2x1,5**

**Dimensions :**

Longueur : 400 mm

Largeur : 320 mm

Hauteur : 150/180 mm

Taille des cuves :

Longueur : 340 mm

Largeur : 240 mm

Profondeur : 150 mm

**Modèle :**

Recouvrement à bord replié vers le bas sur trois côtés et vers le haut sur l’arrière. 1 lave-mains embouti y est soudé sans joints. Bonde 1 1/2", avec protection
anti-débordement, sans vanne.

Avec robinetterie sans contact 1/2" (modèle GIATRONIC). La température peut être réglée individuellement de froid à chaud à l’aide d’un levier placé à l’arrière. Dès que l’on place ses mains sous la robinetterie, l’eau coule automatiquement

à la température présélectionnée, et le débit d’eau s’arrête automatiquement lorsque l’on retire ses mains. Le transformateur est intégré dans la zone inférieure avec un raccordement secteur de
230 V / 50 Hz et un câble de raccordement adapté. 2 consoles soudées en acier inoxydable. Avec habillage de cuve sur trois côtés en acier inoxydable, hauteur 150 mm.

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

N° de matériau : 1.4301

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : WBS 4 x 3,2 x 1,5

Référence : 566 228