**Einbau-Bain-Marie BME-I 1/1**

**Abmessungen**

Außenmaße:

Länge: 371 mm

Breite: 576 mm

Höhe: 275 mm

**Ausführung:**

Die BME-I 1/1 dient zum Einbau in Resopalabdeckungen o.ä. und wird mit entsprechenden Befestigungselementen ausgeliefert. Das Becken besteht komplett aus CNS 18/10. Das nahtlos tiefgezogene Becken ist nass und trocken beheizbar und mit einem umlaufenden Schwallrand ausgestattet. Verprägungen im Bodenbereich sorgen für optimale Stabilität. Am Boden befindet sich ein Ablaufstutzen ½“. Die Heizwanne ist untergebaut. Das Becken ist elektrisch verdrahtet mit Anschluss für ein außenliegendes Schalterelement mit Kontrollleuchte und Thermostat. Das Becken ist mit einem zusätzlichen Isolierkasten verkleidet.

**Zubehör/ Optionen**

Kugelhahn, Art. 098215

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Kapazität: 1 Warmhaltebecken

Warmhaltebecken: für GN 1/1 oder deren Unterteilung

Temperatur von +30°C bis +110°C regelbar

Anschlusswert: 230V/ 50Hz/ 0,7 kW

Auslaufprägung: ½“

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BME 1/1

Best.‑Nr.: 566262