**HAU-PSW 5x7 Handwasch-Ausguss-becken-Kombination sensorgesteuert und wandhängend**

**Abmessungen:**

Länge: 500 mm

Breite: 700 mm

Höhe: 570 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 150 mm

Länge: 370 mm

Breite: 340 mm

Höhe: 150 mm

**Ausführung:**

Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platz-sparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise.

Mittels integrierten Konsolen mit Schlüsselloch-befestigung wandhängend montierbar.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die schräg angeordnete Verkleidung des Waschbeckens abnehmbar ist. Die Becken sind im Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist umlaufend mit einem erhöhten Profilrand (Schwall-rand) versehen.

Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit Stopfen-Überlaufventilen 1 1/2" und mit einem Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Das Handwaschbecken ist mit einer berührungslosen Armatur 1/2" (Modell Aquis) versehen. Die Temperatur ist mittels seitlich angeordnetem Hebel individuell von kalt bis warm einstellbar. Sobald die Hände unter die Armatur gehalten werden, fließt automatisch das Wasser in der vorgewählten Temperatur, bei Wegziehen stoppt der Wasserfluss automatisch. Der Trafo wird im Unterbereich mit Netzanschluss von 230 V/ 50 HZ und entsprechendem Anschlusskabel eingebaut.

Die manuell regelbare Einhebel-Mischbatterie 1/2" für das Ausgussbecken ist ebenfalls zur Montage auf dem Handwaschbecken vorgesehen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Armaturen sind lose beigefügt und können problem-los mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung installiert werden.

**Zubehör/ Optionen:**

* Klapprost aus CNS (anstelle Auflagerost aus Kunststoff)
* Selektiv gesteuerte Mischbatterie mit Batteriebetrieb anstelle Netzanschluss (Batteriebetrieb mit 3-V-Batterie)

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

Elektr.Anschlusswert: 230V/ 50HZ

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: HAU-PSW 5 x 7

Bestell-Nr.: 566 270