**HAU-PW 5x6 Handwasch-Ausgussbecken-Kombination wandhängend**

**Abmessungen:**

Länge: 500 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 570 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 150 mm

Länge: 370 mm

Breite: 340 mm

Höhe: 150 mm

**Ausführung:**

Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platz-sparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise.

Mittels integrierten Konsolen mit Schlüsselloch-befestigung wandhängend montierbar.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die Verkleidung des Waschbeckens schräg angeordnet ist. Die Becken sind im Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist umlaufend mit einem erhöhten Profilrand (Schwallrand) versehen.

Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit Stopfen-Überlaufventilen 1 1/2" und mit einem Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Die Wasserversorgung beider Becken übernimmt eine Einhebel-Mischbatterie 3/8". Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Armatur sind lose beigefügt und können problemlos mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung installiert werden.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: HAU-PW 5 x 6

Bestell-Nr.: 566 646