# ROLLI-100 – Transport-Rolli

**Abmessungen**

Länge: 650 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 165 mm

**Aufbau**

Der Transport-Rolli besteht aus Polypropylen. Der Werkstoff ermöglicht optimale Gebrauchseigenschaften bei geringem Gewicht.

Die längsseitig links und rechts angebrachten Kufenaussparungen sind auf die Stapelkufen der Speisentransportbehälter B.PROTHERM BPT K ausgelegt und ermöglichen einen sicheren Transport.

Der Rolli ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller mit 100 mm ø).

### Zubehör/ Optionen

* Steckhalterung zur Arretierung von EN- und GN-Tablett-Sets;

Art.-Nr. 568 925

* Schubstange zum besseren Schieben;

Art.-Nr. 568 926

**Technische Daten**

Werkstoff: Polypropylen

Gewicht: 4,5 kg

Max. Tragkraft: 130 kg

Kapazität: 4 St. BPT 160 K, oder

3 St. BPT 320 ECO/K/KB/KBR oder

2 St. BPT 420 K/KBUH/KBRUH, oder 2 St. BPT 620 K/KBUH/KBRUH

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: ROLLI-100

Best.Nr. 568 236