# Regalwagen RWR 3-A

**Abmessungen**

Länge: 1165 mm

Breite: 625 mm

Breite inkl. Aufsatz: 829 mm

Höhe: 1200 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 165 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 3 Auflagenpaare des dreiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 3 GN-Behälter von oben eingehängt werden. Der Wagen ist mit einem 10° schräg angebrachten Aufsatz versehen, welcher 3 GN-Behälter (von oben eingehängt) aufnehmen kann.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht: 31 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 80 kg

Anzahl Auflagenpaare: 15

Kapazität: 15 x GN 1/1 oder

30 x GN 1/2

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung
* 6 GN-Behälter können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)
* 10° schräg angebrachter Aufsatz zur Aufnahme von 3 GN-Behältern
* Wagen geeignet zum Einsatz bei Cook & Chill

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR 3-A

Best.Nr. 568 416