# Regalwagen RWR 160-20

**Abmessungen**

Länge: 461 mm

Breite: 614 mm

Höhe: 1801 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/2 ,1/3, 2/8 versehen.

Ein eingeschweißtes Vierkantrohr 20 x 10 mm auf mittlerer Höhe des Regalwagens, jeweils an Vorder- und Rückseite höhenversetzt angebracht, verstärkt zusätzlich die Stabilität.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig
* Transportsicherungsbügel, beidseitig
* Schiebegriff stirnseitig

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyethylen (PE)

Materialstärke VK-Rohr: 1,25 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,25 mm

Gewicht: 19 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagenpaare: 20 Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität: 9 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR 160-20

Best.Nr. 568 497