# Serveerwagen SW 6x4-2

**Afmetingen**

Lengte: 700 mm

Breedte: 500 mm

Hoogte: 950 mm

Vrije hoogte:

Hoogte tussen de plateaus: 585 mm

Plateaus: 600 x 400 mm

**Uitvoering**

De serveerwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich twee ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van 35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van de serveerwagen.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat.

De serveerwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8   
(4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Bestekbak BGN 1/3-150 van RVS, met ophangvoorziening, 110 bestekdelen

(bestelnr. 555 510)

* Imperiaal rondom, 50 mm hoog
* Hoekverstevigingen ter verhoging van de stabiliteit
* Plateauverstevigingsprofielen   
  (bij plateauverstevigingsprofiel geen trillingabsorberende mat inbegrepen)
* Wielen vergelijkbaar met luchtbanden,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem,   
  diameter 125 mm

**Technische gegevens**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10,

polyamide (PA)

Gewicht: 10,06 kg

Draagvermogen per  
wagen: 120 kg

Draagvermogen per   
plateau: 80 kg

Aantal plateaus: 2

### Speciale kenmerken

* Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van de serveerwagen en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen
* Rond afgewerkte plateauranden: de omgerolde randen zorgen voor een hoge stabiliteit. en beschermen het personeel tegen letsel.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Type: SW 6x4-2

Bestelnr. 569 767