# Serveerwagen SW 8x5-2

**Afmetingen**

Lengte: 900 mm

Breedte: 600 mm

Hoogte: 950 mm

Vrije hoogte:

Hoogte tussen de plateaus: 585 mm

Plateaus: 800 x 500 mm

**Uitvoering**

De serveerwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich twee ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van 35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van de serveerwagen.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat.

De serveerwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8   
(4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter 125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Afvalbak AFB 4 x 2 x 2,5 van RVS, met ophangvoorziening, 18,5 liter   
  (bestelnr. 555 509)
* Bestekbak BGN 1/3-150 van RVS, met ophangvoorziening, 110 bestekdelen

(bestelnr. 555 510)

* Imperiaal rondom, 50 mm hoog
* Hoekverstevigingen ter verhoging van de stabiliteit
* Plateauverstevigingsprofielen   
  (bij plateauverstevigingsprofiel geen trillingabsorberende mat inbegrepen)
* Wielen vergelijkbaar met luchtbanden,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem,   
  diameter 125 mm

Afwerkingsets:

* Zijpanelen aan 3 zijden van roestvrij staal, om aan de serveerwagen te hangen,   
  bestelnr.: 375 449
* Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van roestvrij staal, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen,   
  bestelnr.: 375 450 (niet mogelijk in combinatie met hoekverstevigingen)
* Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de serveerwagen te hangen,   
  bestelnr.: 375 453
* Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen, bestelnr.:   
  375 454 (niet mogelijk in combinatie met hoekverstevigingen)

Mobiel werkblad:

* Werkblad WB 8 x 5 van RVS voor plaatsing op de serveerwagen 8 x 5 incl. uitsparing voor twee GN-inzetbakken 1/3-65; 2x GN 1/3-65 bij levering inbegrepen

(bestelnr. 574 773)

* Snijplank 1/1 van kunststof met gefreesde sapgoot en uitloop in de GN-inzetbak (bestelnr. 574 776)
* Snijplank 1/1 van massief beuken met gefreesde sapgoot en uitloop in de GN-inzetbak (bestelnr. 574 775)
* Inhangframe voor GN-inzetbakken van RVS incl. beugel voor keukenrol (bestelnr. 574 783)

Biedt plaats aan tot 3 Gastronorminzetbakken GN 1/6

* Messenhouder van kunststof 114x162x20 voor plaatsing op GN 1/6 (bestelnr. 574 774)
* Hoestbescherming SW SG van acryl (PMMA), voor eenvoudige montage op het buisframe (bestelnr. 574 782)
* Werkbladenset kunststof, bestaande uit: werkblad WB 8x5 incl. 2x GN 1/3-65, snijplank kunststof 1/1, inhangframe incl. beugel voor keukenrol, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, messenhouder

(bestelnr. 574 778)

* Werkbladenset hout, bestaande uit: werkblad WB 8x5 incl. 2x GN 1/3-65,

snijplank hout 1/1, inhangframe incl. beugel voor keukenrol, 1x GN 1/6-200, 1x GN 1/3-200, messenhouder

(bestelnr. 574 777)

**Technische gegevens**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10,

polyamide (PA)

Gewicht: 12,44 kg

Draagvermogen per  
wagen: 120 kg

Draagvermogen per   
plateau: 80 kg

Aantal plateaus: 2

### Speciale kenmerken

* Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van de serveerwagen en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen
* Rond afgewerkte plateauranden: de omgerolde randen zorgen voor een hoge stabiliteit. en beschermen het personeel tegen letsel.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Type: SW 8x5-2

Bestelnr. 569 769