# Chariot de service SW 10x6-3

# - version renforcée

**Dimensions**

Longueur: 1100 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 1010 mm

Dimensions intérieures:

Hauteur entre les tablettes: 275 mm

Tablettes: 1000 x 600 mm

**Version**

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Trois tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds de
D = 25 mm formant un cadre fermé. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord profilé périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l'arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d'un revêtement insonorisant.

Le chariot de service est roulant sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8
(4 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont montées sur une traverse transversale. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires / options**

* Récipient à déchets AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage,
18,5 litres (référence 555 509)
* Récipient à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage,
110 couverts

(référence 555 510)

* Galerie périphérique, hauteur 50 mm
* Plaques goussets de renforcement de la stabilité
* Profilés de renfort de tablette. Aucun revêtement insonorisant en combinaison avec le profilé de renfort de tablette

Jeux d'habillages:

* Habillage sur 3 côtés en acier inoxydable, à accrocher au chariot de service, référence: 375451
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en acier inoxydable, pour montage simple au chariot de service, référence: 375452 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)
* Habillage sur 3 côtés en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre en différentes teintes, à accrocher au chariot de service, référence: 375455
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre en différentes teintes, pour montage simple au chariot de service, référence: 375456 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable, polyamide (PA)

Poids: 24,4 kg

Capacité portante par
chariot: 200 kg

Capacité portante par
tablette: 80 kg

Nombre de tablettes: 3

### Particularité

* Bord profilé périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d'empêcher les objets déposés de glisser latéralement
* Galetage de l'arête de la tablette: des bords enroulés assurent une stabilité élevée et protègent le personnel des blessures.

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: SW 10x6-3

Référence 569 779